# Dane techniczne

Gwoździarka akumulatorowa |  | GNB 18V‑38 | GNB 18V‑40
--- | --- | --- | ---
Numer katalogowy |  | ‎3 601 JL7 000‎‎‎‎ | ‎3 601 JL7 001‎‎‎‎
Napięcie znamionowe | V= | 18 | 18
System wyzwalania strzału |  | Strzał pojedynczy z funkcją zabezpieczenia | Strzał pojedynczy z funkcją zabezpieczenia
Maks. częstotliwość osadzania (z akumulatorem ≥4 Ah) | s−1 | 2 | 2
Element mocujący (wbijany)
Typ |  | Gwóźdź | Gwóźdź
Długość | mm | 13−38 | 13−40
Średnica trzpienia | mm | 2,7−3 | 2,7−3
Pojemność standardowego magazynka | Gwoździe | 22 | 22
Wymiary bez akumulatora (długość × szerokość × wysokość) | mm | 405 × 138 × 309 | 405 × 138 × 309
Waga z akumulatoremA) | kg | 4,4−5,4 | 4,4−5,4
Waga bez akumulatora | kg | 4,1 | 4,1
Zalecana temperatura otoczenia podczas ładowania | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracyB) | °C | −5 … +50 | −5 … +50
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas przechowywania | °C | –20 … +50 | –20 … +50
Kompatybilne akumulatory |  | GBA 18V… ProCORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V…
Zalecane akumulatory zapewniające pełną moc |  | ProCORE18V… ≥4 Ah | ProCORE18V… ≥4 Ah
Zalecane ładowarki |  | GAL 18… GAX 18V… GAL 36… | GAL 18… GAX 18V… GAL 36…

A)

  w zależności od zastosowanego akumulatora

B)

  ograniczona wydajność w przypadku temperatur < 0 °C

Wartości mogą różnić się w zależności od produktu, zastosowania i warunków otoczenia. Więcej informacji na stronie: www.bosch-professional.com/wac.