# Éléments constitutifs

La numérotation des éléments se réfère à la représentation de l’outil électroportatif sur la page graphique.

(1) | Touche Marche/Arrêt (interface utilisateur)
(2) | Indicateur d’état de l’outil électroportatif (interface utilisateur)
(3) | Indicateur d’état de charge de la batterie (interface utilisateur)
(4) | Touche Reset (interface utilisateur)
(5) | Bouton de déverrouillage de la gâchette
(6) | Gâchette
(7) | Poignée (surface de prise isolée)
(8) | Interface utilisateur
(9) | Bouton de déverrouillage de la batterieA)
(10) | BatterieA)
(11) | Levier de déverrouillage du chargeur
(12) | Chargeur
(13) | Pied d’appui
(14) | Tiroir du chargeur
(15) | Bouton du curseur de chargeur
(16) | Bouton de déverrouillage de l’élément de contact
(17) | Élément de contact standard
(18) | Nez d’éjection
(19) | LED d’éclairage
(20) | Bouton de butée de profondeur
(21) | Tige chasse-clou
(22) | Bande de clousA)
(23) | Élément de contact étroit (GNB 18V‑40)
(24) | Bague magnétique (GNB 18V‑40)
(25) | Crochet de suspension

A)

  Ces accessoires ne sont pas compris dans la fourniture.