# Pracovní pokyny

- Před každou prací na elektrickém nářadí (např. údržba, výměna nástroje atd.) z něj vyjměte akumulátor. Při neúmyslném stisknutí vypínače hrozí nebezpečí poranění.

Před každým zahájením práce zkontrolujte, zda bezvadně fungují bezpečnostní a spouštěcí zařízení a spolehlivé upevnění všech šroubů a matic.
Vadné nebo nesprávně pracující elektrické nářadí ihned odpojte od přívodu elektrického proudu a obraťte se na autorizovaný servis Bosch.

Neprovádějte na elektrickém nářadí úpravy, které neodpovídají předpisům. Nedemontujte nebo nezablokovávejte žádné části elektrického nářadí. Neprovádějte „nouzové opravy“ pomocí nevhodných prostředků.

Zabraňte jakémukoli zhoršení vlastností a poškození elektrického nářadí, např:

- vyražením nebo gravírováním,
- modifikacemi neschválenými výrobcem,
- pádem na zem nebo posouváním po zemi,
- používáním místo kladiva,
- působením jakéhokoli násilí.

Při delších pracovních přestávkách nebo po skončení práce elektrické nářadí vypněte, vyndejte akumulátor a pokud možno vyprázdněte zásobník.

##

Při upevňování dodržujte požadavky výrobců upevňovaných materiálů a stavební plány pro příslušná řemesla.

Ujistěte se, co se nachází pod obrobkem a za ním. Nenastřelujte hřebíky do zdí, stropů nebo podlah, když se za nimi nacházejí osoby. Hřebíky by mohly podklad prorazit a někoho zranit.

Hřebíky se musí nastřelovat vždy kolmo do podkladu.

Nenastřelujte hřebík na již nastřelený hřebík. Hřebík by se mohl zdeformovat, hřebíky by se mohly zaseknout nebo by se mohlo elektrické nářadí začít nekontrolovaně pohybovat.

Zkontrolujte, zda jsou hřebíky správně nastřelené. Pro bezpečné upevnění nesmí být vsazené ani příliš vysoko, ani příliš hluboko a nesmí být ohnuté.

GNB 18V‑40: Při upevňování upevňovacích prvků také zkontrolujte, zda byly správně vsazeny hřebíky.

Pokud je beton poškozený nepodařeným nastřelováním, musí se opravit podle uznávaných pravidel.

Následující údaje najdete v dokumentaci pro hřebíky Bosch na http://www.bosch-pt.com:

- Vzdálenost hlavy hřebíku hNHS
- Efektivní kotevní délka hef
- Minimální tloušťka betonového prvku h
- Minimální vzdálenost mezi dvěma hřebíky smin
- Minimální vzdálenost od kraje cmin
- Doporučená zatížení

##

S elektrickým nářadím můžete k podkladu upevňovat jednotlivé upevňovací prvky z plastu nebo oceli.

Příklady upevňovacích prvků:

| Objednací číslo | Popis
--- | --- | ---
| 1 600 A03 2G6 | Příchytka na trubky 16 mm
1 600 A03 2G7 | Příchytka na trubky 20 mm
1 600 A03 2G8 | Příchytka na trubky 25 mm
1 600 A03 2G9 | Příchytka na trubky 32 mm
1 600 A03 2GA | Příchytka na trubky 40 mm
| 1 600 A03 2GB | Sběrný kabelový držák (jednostranný) pro 8 kabelů
| 1 600 A03 2GC | Sběrný kabelový držák (dvoustranný) pro 16 kabelů
| 1 600 A03 2GD | Kabelový držák pro 20 kabelů
1 600 A03 2GE | Kabelový držák pro 40 kabelů
| 1 600 A03 2GF | Držák kabelových pásek
| 1 600 A03 2GG | Kabelové pásky 8−32 mm
1 600 A03 2GH | Kabelové pásky 16−63 mm

Kompletní nabídku upevňovacích prvků Bosch najdete na www.bosch-pt.com.

- Používejte výhradně upevňovací prvky, které pro vaše elektrické nářadí doporučuje společnost Bosch. Při použití neschválených upevňovacích prvků může dojít k poškození elektrického nářadí a poranění.

Pro upevňovací prvky z plastu nasaďte úzký kontaktní prvek (23) (viz obrázek E).

Pro upevňovací prvky z oceli nasaďte standardní kontaktní prvek (17) (viz obrázek F). Nasaďte magnetický kroužek (24) ze strany na špičku kontaktního prvku a nechte ho zaskočit.

Nasaďte upevňovací prvek určeným otvorem pro hřebík na kontaktní prvek (23), resp. magnetický kroužek (24).

- Vždy nasazujte jen jeden upevňovací prvek. Více prvků na sobě může způsobit poranění nebo poškození.

- Při nasazování upevňovacího prvku mějte ruce vždy z boku od ústí. Ústím miřte vždy směrem od sebe a ostatních osob. Nezatlačujte kontaktní prvek dovnitř. Nedávejte prsty na spoušť. Při nečekaném spuštění se může uvolnit hřebík, což může způsobit poranění nebo poškození elektrického nářadí.

Přitlačte kontaktní prvek s nasazeným upevňovacím prvkem na podklad. Spusťte vsazení jako obvykle.

##

Hloubku nastřelení nastavte spínačem hloubkového dorazu (20) tak, aby byla dosažena správná hodnota pro vzdálenost hlavy hřebíku hNHS.

Hřebík příliš hluboko: Stiskněte spínač hloubkového dorazu (20) doprava.
Pokud jsou pak hřebíky i nadále nastřelené příliš hluboko, použijte delší hřebíky.

Hřebík není dostatečně hluboko: Stiskněte spínač hloubkového dorazu (20) doleva.
Pokud ani pak hřebíky nejsou nastřelené dostatečně hluboko, použijte kratší hřebíky.

##

Když ukazatel stavu (2) svítí červeně či oranžově nebo pokud se hřebíky správně nenastřelují, odstraňte zaseknuté hřebíky.

- Vyjměte akumulátor (10). Vyprázdněte zásobník (12) a vyjměte ho. Vyjměte kontaktní prvek (17).
- Zkontrolujte zásobník (12) a odstraňte nečistoty, zbytky a cizí tělesa.
- Zkontrolujte kontaktní prvek (17) a průbojníkem (21) odstraňte hřebíky, úlomky hřebíků, zbytky nebo cizí tělesa. Dbejte na to, abyste přitom nepoškodili kontaktní prvek.
- Postupně znovu nasaďte kontaktní prvek (17), zásobník (12) a akumulátor (10).
- Stiskněte tlačítko (15) na posouvači zásobníku (14) a posuňte ho směrem k otvoru zásobníku, až zaskočí.
- Zapněte elektrické nářadí.
- Podržte 5 s stisknuté tlačítko pro resetování (4), dokud nezačne blikat ukazatel stavu (2).
- Přitiskněte kontaktní prvek (17) proti dřevěnému špalíku nebo podobně a stiskněte spoušť (6). Tak lze motor úderníku uvést do správné polohy.
- Pokud byla zjištěna další chyba, elektrické nářadí se nevrátí do normálního provozu, nýbrž se na ukazateli stavu (2) zobrazí další chyba.

##

Opěrná patka (13) usnadňuje svislé vyrovnání elektrického nářadí na rovném podkladu.

Pro práce na nerovném podkladu můžete opěrnou patku (13) demontovat. Za tímto účelem ji posuňte od zásobníku (12) dozadu.

##

Pomocí závěsného háku (25) můžete vypnuté elektrické nářadí upevnit na vhodné závěsné zařízení.

Přišroubujte závěsný hák (25) pomocí dodaného šroubu ke krytu elektrického nářadí (viz obrázek G).

- Zkontrolujte závěsný hák (25), zda není poškozený nebo zdeformovaný.
  Nepoužívejte závěsný hák (25), když je poškozený, zdeformovaný nebo již není spolehlivě upevněný na elektrickém nářadí.
- Zavěste elektrické nářadí pomocí závěsného háku (25) na stabilní závěsné zařízení.
  Aby se zabránilo poškození či poranění, nesmí být závěsné zařízení umístěné nad chodníky nebo bezprostředními pracovišti.

Závěsný hák je určený výhradně pro zavěšení elektrického nářadí včetně namontovaného příslušenství.

- Nikdy nepoužívejte závěsný hák jako zajištění proti pádu.

##

Před přemisťováním elektrické nářadí vypněte, zejména když pracujete na žebříku nebo když se pohybujete v neobvyklém postoji.

Zajistěte spoušť odjišťovacím spínačem (5). Elektrické nářadí přenášejte na pracovišti jen za rukojeť (7) a s nestisknutou spouští (6).