# Käyttöönotto

##

Käynnistä sähkötyökalu pitämällä käyttöliittymän käynnistyspainiketta (1) painettuna, kunnes käyttöliittymän valo syttyy.

Sammuta sähkötyökalu painamalla uudelleen käynnistyspainiketta (1).

Sähkötyökalu sammuu automaattisesti 30 minuutin kuluttua, jos sitä ei käytetä.

##

Tarkista alustan soveltuvuus, ennen kuin täytät sähkötyökaluun nauloja tai aloitat kiinnitystyöt.

Alustan tulee olla tasainen eikä sillä saa olla epäpuhtuksia.

Tarkista alustamateriaalin kovuus käyttämällä naulaa pistopuikkona. Iske voimakkaasti vasaralla ja pistopuikolla materiaalia vasten. Tarkista tulos:

- Naulan kärki on litistynyt: pinta on liian kova ja epäsopiva, naula voisi kimmahtaa pinnasta.
- Materiaali rikkoutuu tai halkeilee: alusta on liian hauras ja epäsopiva. Siruja voisi osua sinuun tai sivullisiin, tai naula voisi tunkeutua ​​kokonaan alustan läpi.
- Vasaralla lyöty naula uppoaa alustaan: alusta on liian pehmeä ja epäsopiva, naula voisi tunkeutua ​​kokonaan alustan läpi.
- Naula jättää ​​pienen painuman alustaan: alusta sopii kiinnitykseen.

##

- Käynnistä sähkötyökalu.
- Paina vapautuskytkintä (5) vasemmalle, jotta liipaisin (6) vapautuu (katso kuva D).
- Pidät sähkötyökalusta tukevasti kiinni kahvasta (7).
- Paina kosketusosaa (17) alustaa vasten rajoittimeen asti.
  Kun kosketusosa on painettuna sisään, työvalo (19) palaa ja valaisee työkohteen.
- Paina sitten lyhyesti liipaisinta (6) ja vapauta se välittömästi. Naula lyödään alustaan.
- Huomautus: liipaisinta (6) on painettava 2 sekunnin sisällä kosketusosan (17) painamisesta. Muussa tapauksessa sähkötyökalu siirtyy turvatilaan ja naulaustoimi on aloitettava uudelleen.
- Nosta seuraavia nauloja varten sähkötyökalu kokonaan irti alustan pinnalta ja aseta se seuraavaan kiinnityskohtaan.
- Taukojen aikana ja työn päätyttyä varmista liipaisin (6) painamalla vapautuskytkintä (5) oikealle (katso kuva D).

Huomautus: varmistin estää laukaisun, jos kosketusosaa (17) ei ole painettu kokonaan alas tai liipaisinta (6) ei ole vapautettu neulauskertojen välillä.