# Priežiūra ir valymas

- Prieš pradėdami bet kokius elektrinio įrankio priežiūros darbus (pvz., techninės priežiūros, įrankio keitimo ir kt.), iš elektrinio įrankio išimkite akumuliatorių. Priešingu atveju, netyčia nuspaudus įjungimo-išjungimo jungiklį, iškyla sužalojimo pavojus.

- Kad galėtumėte gerai ir saugiai dirbti, pasirūpinkite, kad elektrinis įrankis ir ventiliacinės angos būtų švarūs.

Jei elektrinis įrankis 2 metus ar ilgiau buvo sandėliuojamas ir per tą laiką nebuvo naudojamas, rekomenduojama įgaliotose Bosch elektrinių įrankių remonto dirbtuvėse atlikti techninę priežiūrą.

## Trikčių šalinimas

Gedimas | Priežastis | Šalinimas
--- | --- | ---
Elektrinis įrankis nereaguoja. | Neįstatytas akumuliatorius arba įstatytas neįkrautas akumuliatorius | Įstatykite įkrautą akumuliatorių.
Akumuliatorius ir/arba elektrinis įrankis už darbinės temperatūros diapazono ribų | Palaukite, kol akumuliatoriaus ir elektrinio įrankio temperatūra pasieks darbinę temperatūrą.
Elektrinis įrankis neįjungtas | Įjungimo-išjungimo mygtuku (1) naudotojo sąsajoje įjunkite elektrinį įrankį.
Neatlikta kalimo operacija | ≤ 2 vinys apkaboje (12) | Pripildykite apkabą (12).
Užblokuotas paleidimo mygtukas (6) | Spauskite atblokavimo jungiklį (5) į kairę, kad atblokuotumėte paleidimo mygtuką (6).
Netinkama seka atliekamas darbas | Laikykitės tinkamos darbo sekos: Pakelkite kontaktinį elementą (17) nuo pagrindo. Atleiskite paleidimo mygtuką (6). Kontaktinį elementą vertikaliai spauskite į pagrindą. Paspauskite paleidimo mygtuką per 2 s po kontaktinio elemento suspaudimo.
Vinis nepakankamai giliai. | Elektrinis įrankis per šaltas | Palaukite, kol elektrinio įrankio temperatūra pasieks darbinę temperatūrą.
Netinkamai nustatytas gylio ribotuvas | Gylio ribotuvo jungiklį (20) paspauskite kairėn.
Per ilga vinis | Naudokite trumpesnes vinis. Atkreipkite dėmesį į tai, koks yra jūsų naudojimo atvejui tinkamas efektyvus tvirtinimo ilgis hef.
Per kietas pagrindas | Naudokite alternatyvius tvirtinimo metodus, pvz., mūrvines.
Vinis per giliai. | Netinkamai nustatytas gylio ribotuvas | Gylio ribotuvo jungiklį (20) paspauskite dešinėn.
Per trumpa vinis | Naudokite ilgesnes vinis. Atkreipkite dėmesį į tai, koks yra jūsų naudojimo atvejui tinkamas efektyvus tvirtinimo ilgis hef.
Per minkštas pagrindas | Naudokite alternatyvius tvirtinimo metodus, pvz., mūrvines.
Vinys sulenkiamos arba lūžta. | Elektrinis įrankis nelygiai įremtas į pagrindą | Elektrinį įrankį vertikaliai spauskite į pagrindą. Jei pagrindas lygus, išlyginimui naudokite atraminę kojelę (13).
Per ilga vinis | Naudokite trumpesnes vinis. Atkreipkite dėmesį į tai, koks yra jūsų naudojimo atvejui tinkamas efektyvus tvirtinimo ilgis hef.
Per kietas pagrindas | Jei betonas yra su kietais priedais, pabandykite tvirtinti kitoje vietoje. Priešingu atveju naudokite alternatyvius tvirtinimo metodus, pvz., mūrvines.
Vinis nesilaiko pliene. | Per plonas plieno pagrindas | Naudokite alternatyvius tvirtinimo metodus, pvz., varžtus.
Iš kontaktinio elemento neišeina vinis arba kontaktinis elementas lieka įspaustoje padėtyje. | Strigimas kontaktiniame elemente (pvz., svetimkūnis arba nešvarumai) | Pašalinkite strigimą žr. Strigimo šalinimas/atstata.
Per didelis klaidų dažnis | Per kietas pagrindas | Naudokite alternatyvius tvirtinimo metodus, pvz., mūrvines.
Susidėvėjęs daužiklis | Dėl elektrinio įrankio remonto kreipkitės į įgaliotas Bosch elektrinių įrankių remonto dirbtuves.
Vinys nejuda apkaboje. | Užteršta apkaba | Išvalykite apkabą (12), pvz., teptuku.