# 매거진 채우기/비우기(그림 B 참조)

- 못을 취급할 때, 특히 못을 설치하거나 제거할 때 주의하십시오. 못의 끝부위가 날카로워 부상을 입을 수 있습니다.

- 본 전동공구용으로 권장하는 Bosch 에서 제공되는 못만 사용하십시오. 허용되지 않는 못을 사용하면 전동공구가 손상되고 부상을 입을 수 있습니다.

매거진에서 작업할 때는 항상 전동공구의 발사구 (18) 가 사용자 자신 또는 타인을 향하지 않도록 잡으십시오.

사용 용도에 따라서 다음과 같이 못을 선택하십시오.

항목 | 주문 번호 | 적합한 대상 | 길이 (mm) | 직경 (mm) | 작업 소재 | 총못의 색상
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
섕크 | 헤드
NB‑16 | 1 600 A02 F4K | 콘크리트 | 16 | 2.7 (플랫) | 6.25 | 탄소강, 전기 아연 도금 | 청색
NB‑19 | 1 600 A02 F4L | 19
NB‑25 | 1 600 A02 F4M | 25
NB‑32 | 1 600 A02 F4N | 32
NB‑38 | 1 600 A02 F4P | 38
NK‑35 | 1 600 A02 F4R | 35 | 2.7 (널링)
NM‑13 | 1 600 A02 F4S | 철재 | 13 | 3 (단계형) | 흑색
NM‑16 | 1 600 A02 F4T | 16
NM‑19 | 1 600 A02 F4U | 19
GNB 18V-40:
NB‑40 | 1 600 A02 R7F | 콘크리트 | 40 | 2.7 (플랫) | 6.25 | 탄소강, 전기 아연 도금 | 청색

매거진 채우기:

- 필요에 따라 브러시 등을 이용해 매거진 슬라이더 (14) 및 매거진 (12) 을 청소하십시오.
- 매거진 슬라이더 (14) 의 버튼 (15) 을 누른 후 맞물려 잠길 때까지 매거진 구멍 방향으로 미십시오.
- 적합한 총못 (22) 을 매거진 구멍 안으로 밀어 넣으십시오. 기본 매거진은 최대 2개의 총못을 넣을 수 있으며, 확장형 매거진(액세서리)은 4개를 넣을 수 있습니다.
- 매거진 슬라이더 (14) 의 버튼 (15) 을 누른 후 앞으로 끝까지 미십시오.

지침: 아직 2개의 못이 매거진 (12) 내에 포함되어 있을 경우, 접촉 요소 (17) 를 더이상 눌러 넣을 수 없고 타정 작업을 시작할 수 없습니다. 매거진을 채우십시오.

매거진 비우기:

- 매거진 슬라이더 (14) 의 버튼 (15) 을 누른 후 맞물려 잠길 때까지 매거진 구멍 방향으로 미십시오.
- 총못 (22) 이 매거진 구멍에서 미끄러져 나올 수 있도록 매거진을 돌리십시오.