# Naplnění/vyprázdnění zásobníku (viz obrázek B)

- Při manipulaci s hřebíky buďte opatrní, zejména při jejich vkládání a vyjímání. Hřebíky mají ostré hroty, které můžou způsobit zranění.

- Používejte výhradně hřebíky, které pro elektrické nářadí doporučuje společnost Bosch. Při používání neschválených hřebíků může dojít k poškození elektrického nářadí a poranění.

Při veškerých pracích na zásobníku držte elektrické nářadí tak, aby ústí (18) nebylo namířené ani proti vám ani proti jiným osobám.

Výběr hřebíků podle účelu použití:

Označení | Objednací číslo | Vhodný pro | Délka (mm) | Průměr (mm) | Materiál | Barva pásu s hřebíky
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Stopka | Hlava
NB‑16 | 1 600 A02 F4K | Beton | 16 | 2,7 (hladká) | 6,25 | Uhlíková ocel, galvanicky pozinkovaná | Modrá
NB‑19 | 1 600 A02 F4L | 19
NB‑25 | 1 600 A02 F4M | 25
NB‑32 | 1 600 A02 F4N | 32
NB‑38 | 1 600 A02 F4P | 38
NK‑35 | 1 600 A02 F4R | 35 | 2,7 (rýhovaná)
NM‑13 | 1 600 A02 F4S | Ocel | 13 | 3 (stupňovitá) | Černá
NM‑16 | 1 600 A02 F4T | 16
NM‑19 | 1 600 A02 F4U | 19
GNB 18V-40:
NB‑40 | 1 600 A02 R7F | Beton | 40 | 2,7 (hladká) | 6,25 | Uhlíková ocel, galvanicky pozinkovaná | Modrá

Naplnění zásobníku:

- V případě potřeby vyčistěte posouvač zásobníku (14) a zásobník (12), např. štětcem.
- Stiskněte tlačítko (15) na posouvači zásobníku (14) a posuňte ho směrem k otvoru zásobníku, až zaskočí.
- Zasuňte vhodný pás s hřebíky (22) do otvoru zásobníku. Do standardního zásobníku lze naplnit maximálně 2 pásy s hřebíky, do rozšířeného zásobníku (příslušenství) 4.
- Stiskněte tlačítko (15) na posouvači zásobníku (14) a posuňte ho až nadoraz dopředu.

Upozornění: Když jsou v zásobníku (12) už jen 2 hřebíky, nelze už kontaktní prvek (17) stisknout a spustit nastřelování. Naplňte zásobník.

Vyprázdnění zásobníku:

- Stiskněte tlačítko (15) na posouvači zásobníku (14) a posuňte ho směrem k otvoru zásobníku, až zaskočí.
- Otočte zásobník tak, aby pás s hřebíky (22) mohl vyklouznout z otvoru zásobníku.