# Écran de contrôle

Fonctions de l’écran de contrôle :

- Mise en marche/arrêt de l’outil électroportatif
- Affichage d’état de l’outil électroportatif
- Affichage du niveau de charge de l’accu
- Reset

## Affichages d’état

Couleur de la LED d’état (2) | Signification/cause | Remède
--- | --- | ---
Vert | L’outil électroportatif est opérationnel et prêt à l’emploi. | –
Jaune | Protection contre les surchauffes : température du moteur ou de l’électronique trop élevée. | Laissez refroidir l’outil électroportatif. Dès que la température du moteur et l’électronique se trouve à niveau dans la plage de températures admissibles, l’outil électroportatif repasse automatiquement dans le mode de fonctionnement normal.
Bleu | Protection contre le froid : l’outil électroportatif est trop froid. | Placez l’outil électroportatif dans un environnement plus chaud et attendez qu’il prenne la température ambiante. Dès que la température du moteur et l’électronique se trouve à niveau dans la plage de températures admissibles, l’outil électroportatif repasse automatiquement dans le mode de fonctionnement normal.
Rouge | Coincement/blocage détecté : le poinçon n’arrive plus à revenir dans la bonne position. | Supprimez le coincement/blocage voir Suppression des coincements et blocages/Reset.
Orange | Le moteur est bloqué : il ne parvient pas à ramener le poinçon dans la bonne position. | Supprimez le coincement/blocage voir Suppression des coincements et blocages/Reset.
Cyan | Protection contre les surintensités : le moteur consomme trop de courant. | Vérifiez si l’outil électroportatif n’est pas fortement encrassé ou s’il ne présente pas un coincement/blocage. Le cas échéant, le supprimer voir Suppression des coincements et blocages/Reset. Si le problème persiste, adressez-vous à un centre de service après-vente agréé pour outillage Bosch.
Magenta (pendant 3 s puis vert) | Une maintenance est conseillée : fréquence de défaut trop élevée (p. ex. clous tordus ou profondeur d’enfoncement insuffisance) | Adressez-vous à un centre de service après-vente agréé pour outillage Bosch.
Blanc | Défaut de capteur ou de l’électronique | L’outil électroportatif a été placé dans l’état sécurisé et ne peut plus être utilisé. Adressez-vous à un centre de service après-vente agréé pour outillage Bosch.

Indicateur d’état de charge de l’accu (3) | Capacité
--- | ---
5 LED allumées en vert | 80–100 %
4 LED allumées en vert | 60–80 %
3 LED allumées en vert | 40–60 %
2 LED allumées en vert | 20–40 %
1 LED allumée en vert | 5–20 %
Clignotement en vert d’1 LED | 0–5 %