# Remplissage/vidage du chargeur (voir figure B)

- Soyez vigilant lors de la manipulation des clous, particulièrement lors de leur mise en place dans le chargeur et lors de leur retrait. Les clous ont une extrémité pointue pouvant causer des blessures.

- Utilisez uniquement les clous Bosch préconisés pour cet outil électroportatif. L’utilisation de clous non autorisés peut endommager l’outil électroportatif ou provoquer des blessures.

Lors de la manipulation du chargeur, tenez l’outil électroportatif de manière à ce que le nez d’éjection (18) ne soit dirigé ni vers votre corps, ni vers d’autres personnes.

Clous à utiliser en fonction de l’application :

Désignation | Référence | Convient pour | Longueur (mm) | Diamètre (mm) | Matériau | Couleur de la bande de clous
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Tige | Tête
NB‑16 | 1 600 A02 F4K | Béton | 16 | 2,7 (lisse) | 6,25 | Acier au carbone, galvanisé | bleu
NB‑19 | 1 600 A02 F4L | 19
NB‑25 | 1 600 A02 F4M | 25
NB‑32 | 1 600 A02 F4N | 32
NB‑38 | 1 600 A02 F4P | 38
NK‑35 | 1 600 A02 F4R | 35 | 2,7 (cranté)
NM‑13 | 1 600 A02 F4S | Acier | 13 | 3 (étagé) | noir
NM‑16 | 1 600 A02 F4T | 16
NM‑19 | 1 600 A02 F4U | 19
GNB 18V-40 :
NB‑40 | 1 600 A02 R7F | Béton | 40 | 2,7 (lisse) | 6,25 | Acier au carbone, galvanisé | bleu

Remplissage du chargeur :

- Nettoyez en cas de besoin le curseur du chargeur (14) et le chargeur (12) avec p. ex. un pinceau.
- Appuyez sur le bouton (15) du curseur (14) et faites coulisser le curseur jusqu’en butée dans le sens ouverture du chargeur.
- Introduisez une bande de clous appropriée (22) dans l’ouverture du chargeur. Le chargeur standard accepte maximum 2 bandes de clous, le chargeur spécial (disponible en tant qu’accessoire) en accepte 4.
- Appuyez sur le bouton (15) du curseur (14) et faites coulisser le curseur jusqu’en butée vers l’avant.

Remarque : Quand il ne reste que 2 clous dans le chargeur (12), l’élément de contact (17) ne peut plus être pressé contre la surface et il n’est plus possible de déclencher un tir. Remplissez le chargeur.

Vidage du chargeur :

- Appuyez sur le bouton (15) du curseur (14) et faites coulisser le curseur jusqu’en butée dans le sens ouverture du chargeur.
- Tournez le chargeur de façon à ce que la bande de clous (22) puisse être extraite de l’ouverture.