# Τεχνικά στοιχεία

Καρφωτικό μπαταρίας |  | GNB 18V‑38 | GNB 18V‑40
--- | --- | --- | ---
Κωδικός αριθμός |  | ‎3 601 JL7 000‎‎‎‎ | ‎3 601 JL7 001‎‎‎‎
Ονομαστική τάση | V= | 18 | 18
Σύστημα ενεργοποίησης |  | Μεμονωμένο κάρφωμα με σειρά ασφαλείας | Μεμονωμένο κάρφωμα με σειρά ασφαλείας
Μέγ. συχνότητα τοποθέτησης καρφιών (με μπαταρία ≥ 4 Ah) | s−1 | 2 | 2
Αντικείμενο καρφώματος
Τύπος |  | Καρφί | Καρφί
Μήκος | mm | 13−38 | 13−40
Διάμετρος στελέχους | mm | 2,7−3 | 2,7−3
Περιεχόμενο στάνταρ γεμιστήρα | Καρφιά | 22 | 22
Διαστάσεις χωρίς μπαταρία (μήκος × πλάτος × ύψος) | mm | 405 × 138 × 309 | 405 × 138 × 309
Βάρος με μπαταρίαA) | kg | 4,4−5,4 | 4,4−5,4
Βάρος χωρίς μπαταρία | kg | 4,1 | 4,1
Συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη φόρτιση | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργίαB) | °C | −5 … +50 | −5 … +50
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά την αποθήκευση | °C | –20 … +50 | –20 … +50
Συμβατές μπαταρίες |  | GBA 18V… ProCORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V…
Συνιστώμενες μπαταρίες για πλήρη ισχύ |  | ProCORE18V… ≥ 4 Ah | ProCORE18V… ≥ 4 Ah
Συνιστώμενοι φορτιστές |  | GAL 18… GAX 18V… GAL 36… | GAL 18… GAX 18V… GAL 36…

A)

  εξαρτάται από την μπαταρία που χρησιμοποιείται

B)

  περιορισμένη απόδοση στις θερμοκρασίες < 0 °C

Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και υπόκεινται σε συνθήκες εφαρμογής καθώς και περιβάλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες κάτω από www.bosch-professional.com/wac.