# Lietotāja saskarne

Lietotāja saskarni izmanto šādiem nolūkiem:

- elektroinstrumenta ieslēgšanai un izslēgšanai
- elektroinstrumenta statusa rādījumam
- akumulatora uzlādes pakāpes rādījumam
- atiestatīšanai

## Uzlādes pakāpes indikatori

Statusa indikatora krāsa (2) | Nozīme/iemesls | Risinājums
--- | --- | ---
Zaļš | Elektroinstruments ir gatavs darbam. | –
Dzeltens | Aizsardzība pret pārkaršanu: motors vai elektronikas elementi ir pārāk silti. | Ļaujiet elektroinstrumentam atdzist. Ja motors un elektronika ir darbības temperatūras diapazonā, elektroinstruments automātiski atgriežas standarta darbības režīmā.
Zila | Aizsardzība pret aukstumu: elektroinstruments ir pārāk auksts. | Ļaujiet elektroinstrumentam izlīdzināt temperatūru siltākā vidē. Ja motors un elektronika ir darbības temperatūras diapazonā, elektroinstruments automātiski atgriežas standarta darbības režīmā.
Sarkans | Konstatēts nosprostojums: triecienstienis nevar atgriezties atpakaļ pareizajā pozīcijā. | Likvidējiet nosprostojumu skatīt Nosprostojuma novēršana/atiestatīšana.
Oranžs | Motors ir bloķēts: triecienstieni nevar pārnest pareizajā pozīcijā. | Likvidējiet nosprostojumu skatīt Nosprostojuma novēršana/atiestatīšana.
Ciāna | Aizsardzība pret pārstrāvu: motors patērē pārāk daudz strāvas. | Pārbaudiet, vai elektroinstruments nav nosprostots vai ļoti piesārņots un novērsiet šos faktorus skatīt Nosprostojuma novēršana/atiestatīšana. Ja kļūda turpina pastāvēt, vērsieties pēc palīdzības pilnvarotā klientu apkalpošanas dienestā Bosch -elektroinstrumentiem.
Fuksīna (3 sek. garumā, tad zaļš) | Tiek ieteikts veikt apkopi: pārāk liels kļūdu skaits (piem. saliektas naglas vai nepietiekams dzīšanas dziļums) | Vērsieties pilnvarotā klientu apkalpošanas dienestā Bosch -elektroinstrumentiem.
Balts | Elektronikas vai sensoru kļūda | Elektroinstruments ir pārslēgts drošības režīmā un to nav iespējams izmantot. Vērsieties pilnvarotā klientu apkalpošanas dienestā Bosch -elektroinstrumentiem.

Akumulatora uzlādes pakāpes rādījums (3) | Uzlādes līmenis
--- | ---
5 LED diode deg pastāvīgi zaļā krāsā | 80–100%
4 LED diode deg pastāvīgi zaļā krāsā | 60–80%
3 LED diodes deg pastāvīgi zaļā krāsā | 40–60%
2 LED diodes deg pastāvīgi zaļā krāsā | 20–40%
1 LED diode deg pastāvīgi zaļā krāsā | 5–20%
1 LED diode mirgo zaļā krāsā | 0–5%