# Mise en marche

##

Pour mettre en marche l’outil électroportatif, actionnez la touche Marche/Arrêt (1) de l’écran de contrôle jusqu’à ce que l’écran s’allume.

Pour arrêter l’outil électroportatif, actionnez à nouveau la touche Marche/Arrêt (1).

L’outil électroportatif s’éteint automatiquement après 30 min de non-utilisation.

##

Avant de remplir le chargeur ou d’utiliser l’outil électroportatif, vérifiez si le support est adapté.

Le support doit être plan et propre.

Pour contrôler la dureté du support, utilisez un clou en guise de pointeau. Essayez d’enfoncer le clou dans le support en donnant un coup sec avec un marteau. Examinez le résultat :

- La pointe du clou est émoussée : le support est trop dur et inapproprié, le clou risque de rebondir.
- Le matériau éclate ou se fragmente : le support est trop fragile et inapproprié. Des éclats risquent de toucher d’autres personnes ou le clou risque de transpercer le support.
- Le clou s’enfonce dans le support : le support est trop tendre et inapproprié ; le clou risque de transpercer le support.
- Le clou laisse un petit trou dans le support : le support est approprié à l’opération de fixation.

##

- Mettez l’outil électroportatif en marche.
- Poussez le bouton de déverrouillage (5) vers la gauche pour débloquer la gâchette (6) (voir figure D).
- Tenez fermement l’outil électroportatif par la poignée (7).
- Pressez l’élément de contact (17) jusqu’en butée contre le support.
  Quand l’élément de contact est pressé contre le support, la LED d’éclairage (19) s’allume pour assurer une bonne visibilité dans les endroits sombres.
- Actionnez ensuite brièvement la gâchette (6) et relâchez-la. Un clou est alors enfoncé dans le support.
- Remarque : La gâchette (6) doit être actionnée dans les 2 s qui suivent l’abaissement de l’élément de contact (17). Passée cette durée, l’outil électroportatif se bloque et il faut déclencher un nouveau tir.
- Pour effectuer un nouveau tir, soulevez l’outil électroportatif jusqu’à ce qu’il ne touche plus du tout le support et positionnez-le à l’endroit souhaité.
- Pendant les pauses ou à la fin d’un travail, bloquez la gâchette (6) en poussant le bouton de déverrouillage (5) vers la droite (voir figure D).

Remarque : Une sécurité empêche tout déclenchement quand l’élément de contact (17) n’est pas totalement enfoncé ou quand la gâchette (6) n’a pas été relâchée entre deux tirs.