# Διασύνδεση χρήστη

Η διασύνδεση χρήστη χρησιμεύει:

- Για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του ηλεκτρικού εργαλείου
- Για την ένδειξη κατάστασης του ηλεκτρικού εργαλείου
- Για την ένδειξη της κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας
- Για επαναφορά (Reset)

## Ένδειξη της κατάστασης

Χρώμα ένδειξης κατάστασης (2) | Σημασία/Αιτία | Λύση
--- | --- | ---
Πράσινο | Το ηλεκτρικό εργαλείο είναι έτοιμο για χρήση. | –
Κίτρινο | Προστασία υπερθέρμανσης: Ο κινητήρας ή τα ηλεκτρονικά είναι πολύ ζεστά. | Αφήστε το ηλεκτρικό εργαλείο να κρυώσει. Όταν ο κινητήρας και τα ηλεκτρονικά είναι εντός της θερμοκρασίας λειτουργίας, το ηλεκτρικό εργαλείο επιστρέφει αυτόματα στην κανονική λειτουργία.
Μπλε | Προστασία από το κρύο: Το ηλεκτρικό εργαλείο είναι πολύ κρύο. | Αφήστε το ηλεκτρικό εργαλείο σε ζεστό περιβάλλον να εγκλιματιστεί. Όταν ο κινητήρας και τα ηλεκτρονικά είναι εντός της θερμοκρασίας λειτουργίας, το ηλεκτρικό εργαλείο επιστρέφει αυτόματα στην κανονική λειτουργία.
Κόκκινο | Διαπίστωση εμπλοκής: Το έμβολο κρούσης δεν μπορεί να επιστρέψει στη σωστή θέση. | Αποκαταστήστε την εμπλοκή βλέπε Αποκατάσταση εμπλοκών/επαναφορά (Reset).
Πορτοκαλί | Ο κινητήρας είναι μπλοκαρισμένος: Το έμβολο κρούσης δεν μπορεί να τεθεί στη σωστή θέση. | Αποκαταστήστε την εμπλοκή βλέπε Αποκατάσταση εμπλοκών/επαναφορά (Reset).
Γαλάζιο | Προστασία από υπερένταση: Ο κινητήρας καταναλώνει πολύ ρεύμα. | Ελέγξτε το ηλεκτρικό εργαλείο για εμπλοκή ή μεγάλη ρύπανση και αποκαταστήστε τα βλέπε Αποκατάσταση εμπλοκών/επαναφορά (Reset). Εάν το σφάλμα επιμένει, αποταθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για ηλεκτρικά εργαλεία Bosch.
Ματζέντα (για 3 s, μετά πράσινο) | Συνίσταται η συντήρηση: Πολύ υψηλό ποσοστό σφάλματος (π.χ. λυγισμένα καρφιά ή ανεπαρκές βάθος διείσδυσης) | Αποταθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για ηλεκτρικά εργαλεία Bosch.
Λευκό | Σφάλμα ηλεκτρονικών ή σφάλμα αισθητήρα | Το ηλεκτρικό εργαλείο τέθηκε στην ασφαλή κατάσταση και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Αποταθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για ηλεκτρικά εργαλεία Bosch.

Ένδειξη της κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας (3) | Χωρητικότητα
--- | ---
Συνεχώς αναμμένο φως 5× πράσινο | 80–100 %
Συνεχώς αναμμένο φως 4× πράσινο | 60–80 %
Συνεχώς αναμμένο φως 3× πράσινο | 40–60 %
Συνεχώς αναμμένο φως 2× πράσινο | 20–40 %
Συνεχώς αναμμένο φως 1× πράσινο | 5–20 %
Αναβοσβήνον φως 1× πράσινο | 0–5 %