# Underhåll och rengöring

- Ta ut batteriet ur elverktyget innan alla arbeten på det (t.ex. underhåll, verktygsbyte, osv.). Om strömbrytaren oavsiktligt påverkas finns risk för personskada.

- Håll elverktyget och dess ventilationsöppningar rena för bra och säkert arbete.

Om elverktyget lagras i 2 år eller mer rekommenderas underhåll utfört av en auktoriserad kundtjänst för Bosch-elverktyg.

## Åtgärda störningar

Problem | Orsak | Åtgärd
--- | --- | ---
Elverktyget reagerar inte. | Inget eller ett tomt batteri har satts i | Sätt i ett laddat batteri.
Batteri och/eller elverktyg ligger utanför drifttemperauren | Låt batteri och elverktyg uppnå drifttemperatur.
Elverktyget är inte påslaget | Slå på elverktyget med på-/av-knappen (1) i användargränssnittet.
Ingen indrivning har utlösts | ≤ 2 spikar i magasinet (12) | Fyll på magasinet (12).
Utlösaren (6) spärrad | Tryck upplåsningsbrytaren (5) åt vänster för att låsa upp utlösaren (6).
Arbetsordningsföljd inte korrekt utförd | Håll korrekt arbetsordningsföljd: Lyft kontaktelementet (17) från underlaget. Släpp avtryckaren (6). Tryck kontaktelementet lodrätt mot underlaget. Tryck på utlösaren inom 2 s efter genomtryckning av kontaktelementet.
Spiken sitter inte tillräckligt djupt. | Elverktyget är för kallt | Låt elverktyget uppnå drifttemperatur.
Djupanslag felaktigt inställt | Tryck brytaren djupanslag (20) åt vänster.
För lång spik | Använd kortare spikar. Observera den effektiva förankringslängd hef som är lämplig för din användning.
Underlaget är för hårt | Använd alternativa fästmetoder som t.ex. pluggar.
Spiken sitter för djupt. | Djupanslag felaktigt inställt | Tryck brytaren djupanslag (20) åt höger.
För kort spik | Använd längre spikar. Observera den effektiva förankringslängd hef som är lämplig för din användning.
Underlaget är för mjukt | Använd alternativa fästmetoder som t.ex. pluggar.
Spikarna böjs eller bryts av. | Elverktyget sitter snett på underlaget | Sätt elverktyget lodrätt på underlaget. Vid jämnt underlag, använd stödfoten (13) för att rikta in.
För lång spik | Använd kortare spikar. Observera den effektiva förankringslängd hef som är lämplig för din användning.
Underlaget är för hårt | Vid betong med hårda infattningar, försök att flytta upphängningen till ett annat ställe. Använd i annat fall alternativa fästmetoder som t.ex. pluggar.
Spikarna håller inte i stål. | Stålunderlaget är för tunt | Använd alternativa fästmetoder som t.ex. skruvar.
Spik kommer inte ut ur kontaktelementet eller kontaktelementet förblir i intryckt position. | Fastklämning i kontaktelementet (t.ex. på grund av främmande föremål eller smuts) | Åtgärda fastklämningen se Åtgärda/återställ fastklämningar.
För hög felfrekvens | Underlaget är för hårt | Använd alternativa fästmetoder som t.ex. pluggar.
Slagstämpel sliten | Låt en auktoriserad kundtjänst för Bosch -elverktyg reparera elverktyget.
Spikarna glider inte in i magasinet. | Magasinet är smutsigt | Rengör magasinet (12), t.ex. med en pensel.