# Технички податоци

Батериски пиштол |  | GNB 18V‑38 | GNB 18V‑40
--- | --- | --- | ---
Број на дел |  | ‎3 601 JL7 000‎‎‎‎ | ‎3 601 JL7 001‎‎‎‎
Номинален напон | V= | 18 | 18
Систем за активирање |  | Безбедносно еднократно активирање | Безбедносно еднократно активирање
Макс. фреквенција на поставување (со батерија ≥ 4 Ah) | s−1 | 2 | 2
Муниција
Тип |  | Шајка | Шајка
Должина | mm | 13−38 | 13−40
Дијаметар на држачот | mm | 2,7−3 | 2,7−3
Капацитет, стандарден магацин | Шајки | 22 | 22
Димензии без батерија (должина × ширина × висина) | mm | 405 × 138 × 309 | 405 × 138 × 309
Тежина со батеријаA) | kg | 4,4−5,4 | 4,4−5,4
Тежина без батерија | kg | 4,1 | 4,1
препорачана околна температура при полнење | °C | 0 … +35 | 0 … +35
дозволена околна температура при работаB) | °C | −5 … +50 | −5 … +50
дозволена околна температура при складирање | °C | −20 … +50 | −20 … +50
компатибилни акумулаторски батерии |  | GBA 18V… ProCORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V…
препорачани батерии за целосна моќност |  | ProCORE18V… ≥ 4 Ah | ProCORE18V… ≥ 4 Ah
препорачани полначи |  | GAL 18… GAX 18V… GAL 36… | GAL 18… GAX 18V… GAL 36…

A)

  во зависност од употребената батерија

B)

  ограничена моќност на температури < 0 °C

Вредностите може да варираат во зависност од производот и зависат од примената и условите на животната средина. Повеќе информации може да најдете на www.bosch-professional.com/wac.