# 钉枪安全警告

- 始终确保工具中含有钉子。 粗心操作钉枪可能导致钉子意外弹出并造成人身伤害。

- 不得将工具对准您自己或附近的任何人员。意外扣动工具会弹出钉子，从而造成人身伤害。

- 在工具紧靠工件的情况下才可开动工具。如果工具未抵住工件，钉子可能会偏离目标。

- 当钉子卡住工具时，请断开工具电源。否则工具可能会在拆卸卡住的钉子时意外启动。

- 拆卸卡住的钉子时，请务必小心操作。机构可能会处于受压状态，当尝试将钉子从受卡状态中释放时，钉子可能会强力弹出。

GNB 18V‑38的其他安全规章：

- 禁止使用钉枪紧固电缆。 其并非设计用于电缆安装应用，可能会损坏电缆绝缘层，从而导致电击或火灾危险。

GNB 18V‑40的其他安全规章：

- 当紧固电缆时，确保电缆未通电。务必要握住钉枪的绝缘握持面。仅限使用设计用于电缆安装应用的射钉。检查并确认射钉未损坏电缆绝缘层。若射钉损坏电缆绝缘层，会导致电击和火灾危险。

- 装卸钉子、调整或更换附件时，请断开钉枪电源。 如果接通电源，钉枪可能会意外启动，从而造成人身伤害。

- 操作钉子时请务必小心，尤其在装卸钉子时。钉子的锋利尖端可能造成人身伤害。

- 不操作钉枪以及切换操作位置时，手指应远离扳机。 意外扣动工具会弹出钉子，造成人身伤害。

- 当进行操作时，钉子可能接触到隐藏的电线，请握住钉枪的绝缘握持面。 钉子一旦接触“带电”导线，可能会使钉枪外露的金属部件“带电”，并使操作员触电。

- 操作期间请紧握钉枪。无法控制钉枪弹回可能导致工具意外启动，从而造成人身伤害。

- 让身体所有部位，如手和腿等远离钉子弹出方向。钉子可能穿透工件以及其后的任何物体，从而造成人身伤害。

- 使用钉枪时，让身体所有部位，如手和腿等远离钉入工件的区域。钉子可能偏转并退出工件，从而造成人身伤害。

- 使用合适的侦测装置侦察隐藏的电线，或者向当地的相关单位寻求支援。 接触电线可能引起火灾並让操作者触电。损坏了瓦斯管会引起爆炸。如果水管被刺穿了会导致财物损失。

- 如果充电电池损坏或者未按照规定使用，充电电池中会散发出有毒蒸汽。充电电池可能会燃烧或爆炸。工作场所必须保持空气流通，如果身体有任何不适必须马上就医。蒸汽会刺激呼吸道。

- 切勿改装并打开充电电池。可能造成短路。

- 钉子、螺丝刀等尖锐物品或外力作用可能会损坏充电电池。 有可能出现内部短路、蓄电池燃烧、发出烟雾、爆炸或过热。

- 仅在制造商的产品中使用充电电池。 这样才能确保充电电池不会过载。

保护充电电池免受高温（例如长期阳光照射）、火焰、脏污、水和湿气的侵害。有爆炸和短路的危险。

使用电动工具期间应佩戴听力防护装置和护目镜。

- 请勿在极软材料（例如木材、轻质结构材料）上使用本电动工具和钉子。 钉子会穿透基底，导致人员伤害。

- 请勿在极硬材料（例如高强度钢、非常坚硬的天然石材）以及具有高抗压强度的混凝土种类或含有高抗压强度石块的混凝土上使用该电动工具和钉子。 如果材料太硬，钉子可能会反弹、断裂并弹出，击中您或其他人并导致受伤。

- 切勿使电动工具与基底呈锐角。 电动工具必须与基底保持垂直。基底表面不得有任何脏污。

- 不要停用或拆除接触元件。 接触元件用作安全装置，以降低意外触发的风险。停用该组件可能会导致意外触发。

- 仅当接触元件正常工作时，才使用电动工具。 如果接触元件出现故障，电动工具可能会意外触发。

- 在安装电池之前，请务必先将钉子装入电动工具的钉匣。 这样可以降低您意外钉入钉子并伤到自己或他人的风险。

- 切勿在易燃材料附近钉入钉子。 对于某些种类的钉子，在钉入过程中接触元件可能会产生火花。

- 切勿将钉子钉在另一颗钉子上。 这可能会导致钉子偏离方向或电动工具意外做出反应。