# Întreţinere şi curăţare

- Înainte de efectuarea oricăror lucrări la scula electrică (de exemplu, întreţinere, înlocuirea accesoriului, curăţare etc.), scoate acumulatorul din scula electrică. În cazul acţionării involuntare a comutatorului de pornire/oprire, există pericolul de rănire.

- Pentru a putea lucra bine şi în siguranță, menţineţi curate scula electrică şi fantele de aerisire ale acesteia.

Dacă scula electrică a fost depozitată timp de 2 ani sau mai mult fără a fi utilizată, se recomandă efectuarea unei lucrări de întreţinere într-un centru de service autorizat pentru scule electrice Bosch.

## Remedierea defecţiunilor

Problemă | Cauză | Remediere
--- | --- | ---
Scula electrică nu reacţionează. | Nu este montat niciun acumulator sau este montat un acumulator descărcat | Introdu un acumulator încărcat.
Temperatura acumulatorului şi/sau a sculei electrice se află în afara intervalului temperaturilor de funcţionare | Lasă acumulatorul şi scula electrică să se stabilizeze la temperatura de funcţionare.
Scula electrică nu este conectată | Conectează scula electrică cu ajutorul tastei de pornire/oprire (1) de pe interfaţa pentru utilizator.
Nu s-a declanşat niciun proces de introducere | ≤ 2 cuie în magazie (12) | Umple magazia (12).
Declanşatorul (6) este blocat | Apasă spre stânga comutatorul de deblocare (5) pentru a debloca declanşatorul (6).
Ordinea de lucru nu este executată corect | Respectă ordinea corectă de lucru: Ridică elementul de contact (17) de pe substrat. Eliberează declanşatorul (6). Apasă vertical elementul de contact pe substrat. Apasă declanşatorul în interval de 2 secunde de la apăsarea elementului de contact.
Cuiul nu este introdus suficient de adânc. | Scula electrică este prea rece | Lasă scula electrică să se stabilizeze la temperatura de funcţionare.
Limitatorul de reglare a adâncimii este reglat incorect | Apasă spre stânga comutatorul limitatorului de reglare a adâncimii (20).
Cuiul este prea lung | Utilizează cuie mai scurte. Respectă lungimea efectivă de ancorare hef adecvată pentru aplicaţia ta.
Substratul este prea dur | Utilizează metode alternative de fixare, de exemplu, dibluri.
Cuiul este introdus prea adânc. | Limitatorul de reglare a adâncimii este reglat incorect | Apasă spre dreapta comutatorul limitatorului de reglare a adâncimii (20).
Cuiul este prea scurt | Utilizează cuie mai lungi. Respectă lungimea efectivă de ancorare hef adecvată pentru aplicaţia ta.
Substratul este prea moale | Utilizează metode alternative de fixare, de exemplu, dibluri.
Cuiul se îndoaie sau se rupe. | Scula electrică este montată înclinat pe substrat | Aşază vertical scula electrică pe substrat. Pentru substraturi plane, utilizează piciorul de sprijin (13) pentru aliniere.
Cuiul este prea lung | Utilizează cuie mai scurte. Respectă lungimea efectivă de ancorare hef adecvată pentru aplicaţia ta.
Substratul este prea dur | Pentru betonul cu incluziuni dure, încearcă să fixezi cuiul în alt loc. În caz contrar, utilizează metode alternative de fixare, de exemplu, dibluri.
Cuiul nu se fixează în oţel. | Substratul oţelului este prea subţire | Utilizează metode alternative de fixare, de exemplu, şuruburi.
Cuiul nu iese din elementul de contact sau elementul de contact rămâne în poziţie apăsată. | Blocaj la elementul de contact (de exemplu, din cauza corpurilor străine sau murdăriei) | Remediază blocajul vezi Remedierea blocajelor/Resetarea.
Rată de eroare prea mare | Substratul este prea dur | Utilizează metode alternative de fixare, de exemplu, dibluri.
Poanson percutor uzat | Solicită repararea sculei electrice la un centru de service autorizat pentru scule electrice Bosch.
Cuiele nu glisează în magazie. | Magazie murdară | Curăţă magazia (12), de exemplu, cu o pensulă.