# Komponentët e shfaqur

Numërimi i komponentëve të paraqitur i referohet paraqitjes së veglës elektrike në faqen grafike.

(1) | Butoni i ndezjes/fikjes (Ndërfaqja e përdoruesit)
(2) | Treguesi i gjendjes së veglës elektrike (Ndërfaqja e përdoruesit)
(3) | Treguesi i nivelit të karikimit të baterisë (Ndërfaqja e përdoruesit)
(4) | Butoni i ndezjes/fikjes (Ndërfaqja e përdoruesit)
(5) | Lëshuesi i këmbëzës së çelësit
(6) | Lëshues
(7) | Dorezë (sipërfaqja e izoluar e dorezës)
(8) | Ndërfaqja e përdoruesit
(9) | Butoni i lirimit të baterisëA)
(10) | BateriaA)
(11) | Leva e lëshimit të magazinës
(12) | Magazinë
(13) | Këmbë mbështetëse
(14) | Rrëshqitja e magazinës
(15) | Butoni i rrëshqitjes së magazinës
(16) | Koka e lëshuesit të elementit të kontaktit
(17) | Element standard kontakti
(18) | Gryka
(19) | Drita e punës
(20) | Çelësi i ndalimit të thellësisë
(21) | Majë depërtimi
(22) | Shirita gozhdëshA)
(23) | Elementi i kontaktit i ngushtë (GNB 18V‑40)
(24) | Unazë magnetike (GNB 18V‑40)
(25) | Grep varje

A)

  Këto pajisje shtesë nuk janë pjesë e dorëzimeve standarde.