# 填入/清空針匣（請參考圖 B）

- 處理鋼釘時，尤其是裝載與卸載鋼釘時應特別小心。鋼釘的尖端會造成人員受傷。

- 僅可使用 Bosch 為您的電動工具所推薦的釘子。 使用非許可的釘子可能會損壞電動工具並導致人員受傷。

在所有的針匣操作期間，不可在握持電動工具時將槍口 (18) 朝向自身或其他人員。

根據用途選擇釘子：

名稱 | 訂單編號 | 適用於 | 長度（mm） | 直徑（mm） | 材料 | 釘條顏色
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
柄 | 頭部
NB‑16 | 1 600 A02 F4K | 混凝土 | 16 | 2.7 （平滑） | 6.25 | 碳鋼，鍍鋅 | 藍色
NB‑19 | 1 600 A02 F4L | 19
NB‑25 | 1 600 A02 F4M | 25
NB‑32 | 1 600 A02 F4N | 32
NB‑38 | 1 600 A02 F4P | 38
NK‑35 | 1 600 A02 F4R | 35 | 2.7 （滾花）
NM‑13 | 1 600 A02 F4S | 鋼材 | 13 | 3 （階層） | 黑色
NM‑16 | 1 600 A02 F4T | 16
NM‑19 | 1 600 A02 F4U | 19
GNB 18V-40：
NB‑40 | 1 600 A02 R7F | 混凝土 | 40 | 2.7 （平滑） | 6.25 | 碳鋼，鍍鋅 | 藍色

填入針匣：

- 視需要清潔針匣滑動開關 (14) 和針匣 (12)，例如使用軟毛刷子。
- 壓下針匣滑動開關 (14) 上的按鈕 (15)，並將其推向針匣開口，直到卡入。
- 將適用的釘條 (22) 推入針匣開口。標準針匣最多可容納 2 份針條，擴充型針匣（配件）最多 4 份。
- 壓下針匣滑動開關 (14) 上的按鈕 (15)，並將其向前推到底。

提示：若針匣 (12) 內只剩 2 枚釘子，則無法再壓下接觸元件 (17) 且無法觸發裝釘針。請填滿針匣。

清空針匣：

- 壓下針匣滑動開關 (14) 上的按鈕 (15)，並將其推向針匣開口，直到卡入。
- 轉動針匣，使釘條 (22) 從針匣開口滑出。