# Zdejmowanie/wymiana elementu kontaktowego (zob. rys. C)

Element kontaktowy można zdjąć w celu oczyszczenia go lub wymiany.

GNB 18V‑38: Należy używać wyłącznie standardowego elementu kontaktowego (17).

GNB 18V‑40: W zależności od potrzeb należy używać pasującego elementu kontaktowego:

- Standardowy element kontaktowy (17) jest odpowiedni do osadzania gwoździ oraz (w połączeniu z pierścieniem magnetycznym (24)) do montażu elementów mocujących ze stali.
- Wąski element kontaktowy (23) jest odpowiedni do montażu elementów mocujących z tworzywa sztucznego.

Wyjąć akumulator (10). Opróżnić magazynek (12), a następnie go zdjąć.

Pociągnąć przycisk odblokowujący (16) elementu kontaktowego i wyjąć element kontaktowy (17) lub (23) z elektronarzędzia.

Wsunąć oczyszczony, względnie element kontaktowy (17) lub (23) w elektronarzędzie aż do zablokowania.