# Технічне обслуговування і очищення

- Перед виконанням будь-яких робіт з електроінструментом (наприклад, при технічному обслуговуванні, заміні деталей тощо) вийміть акумулятор з електроінструменту. При випадковому увімкненні вимикача існує небезпека поранення.

- Для якісної і безпечної роботи тримайте електроінструмент і вентиляційні отвори в чистоті.

Якщо електроінструмент зберігався без використання протягом 2 років або довше, рекомендується провести технічне обслуговування в авторизованому сервісному центрі Bosch для електроінструментів.

## Усунення несправностей

Проблема | Причина | Усунення
--- | --- | ---
Електроінструмент не реагує. | Акумуляторна батарея не вставлена або розряджена | Вставте заряджену акумуляторну батарею.
Акумуляторна батарея та/або електроінструмент за межами робочої температури | Дайте акумуляторній батареї та електроінструменту нагрітися до робочої температури.
Електроінструмент не увімкнено | Увімкніть електроінструмент вимикачем (1) на інтерфейсі користувача.
Процес забивання не запущено | ≤ 2 цвяхи в обоймі (12) | Заповніть обойму (12).
Пусковий гачок заблоковано (6) | Натисніть вимикач блокування (5) вліво, щоб розблокувати пусковий гачок (6).
Послідовність дій виконана неправильно | Дотримуйтеся правильної послідовності дій: Підніміть контактний елемент (17) з поверхні. Відпустіть пусковий гачок (6). Притисніть контактний елемент вертикально до поверхні. Натискайте пусковий гачок протягом 2 с після притискання контактного елемента.
Цвях забивається недостатньо глибоко. | Електроінструмент занадто холодний | Дайте електроінструменту нагрітися до робочої температури.
Неправильно налаштований обмежувач глибини | Натисніть перемикач обмежувача глибини (20) вліво.
Занадто довгий цвях | Використовуйте коротші цвяхи. Дотримуйтеся ефективної довжини анкерного кріплення hef, яка підходить для вашого застосування.
Занадто тверда поверхня | Використовуйте альтернативні методи кріплення, такі як, наприклад, дюбелі.
Цвях занадто глибоко. | Неправильно налаштований обмежувач глибини | Натисніть перемикач обмежувача глибини (20) вправо.
Занадто короткий цвях | Використовуйте довші цвяхи. Дотримуйтеся ефективної довжини анкерного кріплення hef, яка підходить для вашого застосування.
Занадто м'яка поверхня | Використовуйте альтернативні методи кріплення, такі як, наприклад, дюбелі.
Цвях буде зігнутий або зламаний. | Електроінструмент, встановлений під кутом до поверхні | Встановіть електроінструмент вертикально на поверхню. Якщо поверхня рівна, використовуйте опору (13) для вирівнювання.
Занадто довгий цвях | Використовуйте коротші цвяхи. Дотримуйтеся ефективної довжини анкерного кріплення hef, яка підходить для вашого застосування.
Занадто тверда поверхня | Для бетону з твердими домішками спробуйте закріпити в іншому місці. В іншому випадку використовуйте альтернативні методи кріплення, такі як, наприклад, дюбелі.
Цвях не тримається в сталі. | Сталева поверхня занадто тонка | Використовуйте альтернативні методи кріплення, такі як, наприклад, гвинти.
Цвях не виходить з контактного елемента або контактний елемент залишається у притиснутому положенні. | Заклинювання у контактному елементі (наприклад, через сторонні предмети або бруд) | Усуньте заклинювання див. Усунення заклинювання/скидання.
Занадто висока частота відмов | Занадто тверда поверхня | Використовуйте альтернативні методи кріплення, такі як, наприклад, дюбелі.
Зношений бойок | У разі ремонту зверніться до авторизованого сервісного центру з обслуговування електроінструментів Bosch.
Цвяхи не подаються в обойму. | Обойма забруднена | Очистіть обойму (12), наприклад, за допомогою пензлика.