# Encher/esvaziar carregador (ver figura B)

- Tenha cuidado ao manusear pregos, especialmente ao carregar e descarregar os mesmos. Os pregos têm pontas afiadas, o que poderá resultar em ferimentos pessoais.

- Use apenas pregos recomendados pela Bosch para a sua ferramenta elétrica. A utilização de pregos não permitidos pode danificar a ferramenta elétrica e causar ferimentos.

Durante todos os trabalhos no carregador segure a ferramenta elétrica de forma a que o bocal (18) não aponte para o seu corpo nem para o corpo de outra pessoa.

Selecione os pregos de acordo com a finalidade:

Designação | Número de encomenda | Apropriado para | Comprimento (mm) | Diâmetro (mm) | Material | Cor tira de pregos
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Haste | Cabeça
NB‑16 | 1 600 A02 F4K | Betão | 16 | 2,7 (liso) | 6,25 | Aço-carbono, eletrogalvanizado | azul
NB‑19 | 1 600 A02 F4L | 19
NB‑25 | 1 600 A02 F4M | 25
NB‑32 | 1 600 A02 F4N | 32
NB‑38 | 1 600 A02 F4P | 38
NK‑35 | 1 600 A02 F4R | 35 | 2,7 (serrilhado)
NM‑13 | 1 600 A02 F4S | Aço | 13 | 3 (escalonado) | preto
NM‑16 | 1 600 A02 F4T | 16
NM‑19 | 1 600 A02 F4U | 19
GNB 18V-40:
NB‑40 | 1 600 A02 R7F | Betão | 40 | 2,7 (liso) | 6,25 | Aço-carbono, eletrogalvanizado | azul

Encher carregador:

- Se necessário limpe o cursor do carregador (14) e o carregador (12), p. ex. com um pincel.
- Pressione a tecla (15) no cursor do carregador (14) e empurre-o até engatar na direção da abertura do carregador.
- Insira uma tira de pregos (22) adequada na abertura do carregador. O carregador standard pode ser carregado com no máximo 2 tiras de pregos, o carregador ampliado (acessórios) com 4.
- Pressione a tecla (15) no cursor do carregador (14) e empurre-o até ao batente para a frente.

Nota: se já só se encontrarem 2 pregos no carregador (12), o elemento de contacto (17) já não pode ser pressionado e ser disparado um processo de fixação. Encha o carregador.

Esvaziar o carregador:

- Pressione a tecla (15) no cursor do carregador (14) e empurre-o até engatar na direção da abertura do carregador.
- Rode o carregador para que a tira de pregos (22) possa sair da abertura do carregador.