# Avertissements de sécurité des cloueurs

- Toujours supposer que l’outil contient des clous. Une manipulation sans précaution du cloueur peut donner lieu à une éjection intempestive de clous et à des accidents corporels.

- Ne pas diriger l’outil vers vous-même ou vers quiconque à proximité. Un déclenchement intempestif déchargera les clous en provoquant une blessure.

- Ne pas actionner l’outil tant que celui-ci n’est pas fermement placé contre la pièce à usiner. Si l’outil n’est pas en contact avec la pièce à usiner, le clou peut être dévié de la cible.

- Débrancher l’outil de la source de puissance lorsque le clou se coince dans l’outil.Lors du retrait d’un clou coincé, le cloueur, s’il est branché, peut être accidentellement activé.

- Prendre des précautions en retirant un clou coincé. Le mécanisme peut être sous compression et le clou peut être éjecté violemment lorsque l’on tente de le dégager de son état bloqué.

Consigne de sécurité supplémentaire pour GNB 18V‑38:

- Ne pas utiliser ce cloueur pour la fixation des câbles électriques. Il n’est pas conçu pour l’installation des câbles électriques et peut endommager l’isolant des câbles électriques en provoquant ainsi un choc électrique ou des risques d’incendie.

Consigne de sécurité supplémentaire pour GNB 18V‑40:

- Lors de la fixation de câbles électriques, s’assurer que les câbles ne sont pas mis sous tension. Tenir l’agrafeuse uniquement par les surfaces de prise isolées. Utiliser uniquement des éléments de fixation conçus pour les installations de câbles électriques. Vérifier que l’élément de fixation n’a pas endommagé l’isolant des câbles électriques. Un élément de fixation qui endommage l’isolant des câbles électriques peut conduire à des chocs électriques et des risques d’incendie.

- Déconnectez le cloueur de son alimentation électrique lors de la mise en place ou du retrait de bandes de clous, lors de réglages et lors des changements d’accessoire. Le cloueur pourrait être activé accidentellement s’il reste connecté à son alimentation, ce qui peut causer des blessures.

- Soyez vigilant lors de la manipulation des clous, particulièrement lors de leur mise en place dans le chargeur et lors de leur retrait. Les clous ont une extrémité pointue pouvant causer des blessures.

- Ne touchez pas la gâchette lorsque vous n’utilisez pas le cloueur et lorsque vous le déplacez d’un endroit à un autre. Un tir risque sinon d’être déclenché par inadvertance, ce qui peut causer des blessures.

- Saisissez le cloueur au niveau des surfaces isolées lorsque vous travaillez dans des endroits où les clous peuvent venir en contact avec des fils électriques cachés. Un clou touchant un fil électrique sous tension risque de mettre sous tension les parties métalliques exposées du cloueur et de causer un choc électrique.

- Tenez fermement le cloueur au niveau de la poignée pendant son utilisation. Un recul subi incontrôlé du cloueur peut provoquer le déclenchement involontaire d’un tir et causer des blessures.

- Veillez à ce qu’aucune partie du corps (bras, jambes, etc.) ne se trouve dans la direction de tir. Le clou pénétrant dans le support peut ressortir de l’autre côté et causer des blessures.

- Lorsque vous utilisez le cloueur, veillez à ce qu’aucune partie du corps (bras, jambes, etc.) ne se trouve dans la zone de tir. Il n’est pas exclu qu’un clou soit dévié et projeté en l’air, ce qui peut causer des blessures.

- Utilisez un détecteur approprié pour vérifier s’il n’y a pas de conduites cachées ou contactez votre société de distribution d’eau locale. Tout contact avec des câbles électriques peut provoquer un incendie ou un choc électrique. Tout endommagement d’une conduite de gaz peut provoquer une explosion. La perforation d’une conduite d’eau provoque des dégâts matériels.

- Si l’accu est endommagé ou utilisé de manière non conforme, des vapeurs peuvent s’échapper. L’accu peut brûler ou exploser. Ventilez le local et consultez un médecin en cas de malaise. Les vapeurs peuvent entraîner des irritations des voies respiratoires.

- N’apportez aucune modification à la batterie et ne l’ouvrez pas. Risque de court-circuit.

- Les objets pointus comme un clou ou un tournevis et le fait d’exercer une force extérieure sur le boîtier risque d’endommager l’accu. Il peut en résulter un court-circuit interne et l’accu risque de s’enflammer, de dégager des fumées, d’exploser ou de surchauffer.

- N’utilisez l’accu que sur les produits du fabricant. Tout risque de surcharge dangereuse sera alors exclu.

Protégez la batterie de la chaleur (ne pas l’exposer p. ex. directement au soleil pendant une durée prolongée), du feu, des saletés, de l’eau et de l’humidité. Il y a sinon un risque d’explosion et de courts-circuits.

Portez un casque antibruit et des lunettes de protection lors de l’utilisation de l’outil électroportatif.

- N’utilisez pas l’outil électroportatif et les clous sur des matériaux très tendres (tels que bois, matériaux de construction légers). Les clous peuvent traverser le support et causer des blessures.

- N’utilisez pas l’outil électroportatif et les clous sur des matériaux très durs (tels que acier à haute résistance, pierre très dure) ainsi que pour les variétés de béton haute performance ou contenant des granulats à haute résistance. Si le matériau est trop dur, le clou peut rebondir, se casser et être projeté en l’air et causer des blessures à l’utilisateur ou à d’autres personnes.

- Ne tenez jamais l’outil électroportatif dans une position inclinée par rapport au support. L’outil électroportatif doit se trouver perpendiculaire au support. Veillez à ce que le support soit exempt de saletés.

- Ne désactivez pas ou ne retirez pas l’élément de contact. L’élément de contact est un mécanisme de sécurité évitant tout déclenchement intempestif. Sa désactivation peut conduire au déclenchement accidentel d’un tir.

- N’utilisez l’outil électroportatif que si l’élément de contact fonctionne correctement. Quand l’élément de contact est défectueux, des tirs peuvent être déclenchés par mégarde.

- Remplissez toujours le chargeur de l’outil électroportatif avant d’insérer l’accu, jamais après. Cela réduit fortement le risque de déclenchement accidentel et de blessure d’une autre personne.

- N’utilisez jamais l’outil électroportatif à proximité de matériaux inflammables. Avec certains types de clous, des étincelles peuvent jaillir de l’élément de contact lors des tirs.

- N’enfoncez jamais un clou juste au-dessus d’un autre clou. Le clou risque d’être dévié et l’outil électroportatif risque d’avoir une réaction imprévisible.