# Riempimento/svuotamento del caricatore (vedere fig. B)

- Procedere con cautela quando si maneggiano i chiodi, in particolare durante le operazioni di carico e scarico. I chiodi presentano punte affilate che possono causare lesioni alla persona.

- Utilizzare esclusivamente chiodi consigliati da Bosch per il rispettivo elettroutensile. L’utilizzo di chiodi non consentiti può danneggiare l’elettroutensile e provocare lesioni.

Quando si eseguono interventi sul caricatore, tenere l’elettroutensile in modo che l’apertura di espulsione (18) non sia puntata contro il proprio corpo o verso altre persone.

Scelta dei chiodi in base al tipo di applicazione:

Denominazione | Codice di ordinazione | Adatto a | Lunghezza (mm) | Diametro (mm) | Materiale | Colore nastro di chiodi
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Stelo | Testa
NB‑16 | 1 600 A02 F4K | Calcestruzzo | 16 | 2,7 (liscio) | 6,25 | Acciaio al carbonio, zincatura galvanica | Blu
NB‑19 | 1 600 A02 F4L | 19
NB‑25 | 1 600 A02 F4M | 25
NB‑32 | 1 600 A02 F4N | 32
NB‑38 | 1 600 A02 F4P | 38
NK‑35 | 1 600 A02 F4R | 35 | 2,7 (zigrinato)
NM‑13 | 1 600 A02 F4S | Acciaio | 13 | 3 (scalare) | Nero
NM‑16 | 1 600 A02 F4T | 16
NM‑19 | 1 600 A02 F4U | 19
GNB 18V-40:
NB‑40 | 1 600 A02 R7F | Calcestruzzo | 40 | 2,7 (liscio) | 6,25 | Acciaio al carbonio, zincatura galvanica | Blu

Riempimento del caricatore:

- All’occorrenza, pulire il cursore di spinta del caricatore (14) e il caricatore (12), ad es. con un pennello.
- Premere il tasto (15) sul cursore di spinta del caricatore (14) e spingerlo fino a innesto in posizione in direzione dell’apertura del caricatore.
- Spingere un nastro di chiodi (22) adatto nell’apertura del caricatore. Il caricatore standard può essere riempito con al massimo 2 nastri di chiodi, mentre la versione estesa (accessorio) può contenerne 4.
- Premere il tasto (15) sul cursore di spinta del caricatore (14) e spingerlo in avanti fino a battuta.

Avvertenza: se nel caricatore (12) sono contenuti ancora 2 chiodi, non sarà più possibile premere l’elemento di contatto (17) e avviare un’operazione di inserimento. Riempire il caricatore.

Svuotamento del caricatore:

- Premere il tasto (15) sul cursore di spinta del caricatore (14) e spingerlo fino a innesto in posizione in direzione dell’apertura del caricatore.
- Ruotare il caricatore in modo da far scivolare il nastro di chiodi (22) dalla relativa apertura.