# Teknik veriler

Akülü çivi tabancası |  | GNB 18V‑38 | GNB 18V‑40
--- | --- | --- | ---
Malzeme numarası |  | ‎3 601 JL7 000‎‎‎‎ | ‎3 601 JL7 001‎‎‎‎
Nominal gerilim | V= | 18 | 18
Tetikleme sistemi |  | Güvenlik sekansına sahip tek tetikleme | Güvenlik sekansına sahip tek tetikleme
Maks. ayar frekansı (≥ 4 Ah akü ile) | sn−1 | 2 | 2
Çakma malzemesi
Tip |  | Çivi | Çivi
Uzunluk | mm | 13−38 | 13−40
Şaft çapı | mm | 2,7−3 | 2,7−3
Standart magazin toz emme hacmi | Çivi | 22 | 22
Akü olmadan ölçüler (uzunluk × genişlik × yükseklik) | mm | 405 × 138 × 309 | 405 × 138 × 309
Akü ile ağırlıkA) | kg | 4,4−5,4 | 4,4−5,4
Aküsüz ağırlık | kg | 4,1 | 4,1
Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Çalışma sırasında izin verilen ortam sıcaklığıB) | °C | −5 … +50 | −5 … +50
Depolama sırasında izin verilen ortam sıcaklığı | °C | −20 … +50 | −20 … +50
Uyumlu aküler |  | GBA 18V… ProCORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V…
Tam performans için önerilen aküler |  | ProCORE18V… ≥ 4 Ah | ProCORE18V… ≥ 4 Ah
Önerilen şarj cihazları |  | GAL 18… GAX 18V… GAL 36… | GAL 18… GAX 18V… GAL 36…

A)

  Kullanılan aküye bağlı

B)

  < 0 °C sıcaklıklarda sınırlandırılmış performans

Değerler ürüne bağlı olarak değişebilir ve uygulama ve çevre koşullarına tabidir. Daha fazla bilgi için: www.bosch-professional.com/wac.