# Потребителски интерфейс

Потребителският интерфейс служи:

- за включване и изключване на електроинструмента
- за индикация на статуса на електроинструмента
- за индикатор за акумулаторната батерия
- за нулиране

## Индикатори за състоянието

Цвят на индикатора за състоянието (2) | Значения/причина | Решение
--- | --- | ---
Зелен | Електроинструментът е готов за работа. | –
Жълт | Защита от прегряване: моторът или електрониката са твърде топли. | Оставете електроинструмента да се охлади. Ако моторът и електрониката са в рамките на работната температура, електроинструментът автоматично се връща към нормалната работа.
Син | Защита от студ: Електроинструментът е твърде студен. | Оставете електроинструмента да се темперира в топла среда. Ако моторът и електрониката са в рамките на работната температура, електроинструментът автоматично се връща към нормалната работа.
Чер‌ве‌н | Установено блокиране: Ударникът не може да се върне към правилната позиция. | Отстранете блокирането вж. Отстраняване на заклещвания/нулиране.
Оранжево | Моторът е блокирал: Ударникът не може да се доведе до правилната позиция. | Отстранете блокирането вж. Отстраняване на заклещвания/нулиране.
Циан | Защита от превишен ток: Моторът изразходва твърде много ток. | Проверете електроинструмента за блокиране или силно замърсяване и ги отстранете вж. Отстраняване на заклещвания/нулиране. Ако грешката продължи, обърнете се към оторизиран клиентски сервиз за електроинструменти на Bosch.
Магента (3 s, след това в зелено) | Препоръчва се поддръжка: твърде висока стойност на грешки (напр. огънати пирони или недостатъчна дълбочина на проникване) | Обърнете се към оторизиран клиентски сервиз за електроинструменти на Bosch.
Бял | Грешка с електрониката или сензорите | Електроинструментът е приведен в осигурено състояние и не може да се използва. Обърнете се към оторизиран клиентски сервиз за електроинструменти на Bosch.

Индикатор за акумулаторната батерия (3) | Капацитет
--- | ---
Непрекъснато светене 5× зелено | 80–100 %
Непрекъснато светене 4× зелено | 60–80 %
Непрекъснато светене 3× зелено | 40–60 %
Непрекъснато светене 2× зелено | 20–40 %
Непрекъснато светене 1× зелено | 5–20 %
Мигаща светлина 1× зелено | 0–5 %