# Ta av/byta ut kontaktelementet (se bild C)

Kontaktelementet kan tas av för rengöring eller byte.

GNB 18V‑38: använd endast standard-kontaktelementet (17).

GNB 18V‑40: sätt in passande kontaktelement beroende på användningsområde:

- Standard-kontaktelementet (17) är lämpligt för indrivning av spikar och (i kombination med magnetringen (24)) för montering av fästelement i stål.
- Det smala kontaktelementet (23) är lämpligt för montering av fästelement i plast.

Ta ut batteriet (10). Töm magasinet (12) och ta av det.

Dra ut upplåsningsknappen (16) på kontaktelementet och dra ut kontaktelementet (17) resp. (23) ur elverktyget.

Skjut det rengjorda eller nya kontaktelementet (17) resp. (23) tills det snäpper fast i elverktyget.