# Fylle/tømme magasinet (se bilde B)

- Vær forsiktig når du håndterer spikre, særlig under påfylling og tømming. Spikrene har skarp spiss, og dette kan føre til personskader.

- Bruk utelukkende spikre som er anbefalt av Bosch for ditt elektroverktøy. Bruk av spikre som ikke er tillatt kan skade elektroverktøyet og forårsake personskader.

Hold alltid elektroverktøyet slik at munningen (18) ikke er rettet mot deg eller andre personer mens du tar ut, fyller på og setter inn magasinet.

Velge spikre etter bruksområde:

Betegnelse | Bestillingsnummer | Egnet for | Lengde (mm) | Diameter (mm) | Materiale | Farge båndede spiker
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Skaft | Hode
NB‑16 | 1 600 A02 F4K | Betong | 16 | 2,7 (glatt) | 6,25 | Karbonstål, galvanisk forsinket | Blå
NB‑19 | 1 600 A02 F4L | 19
NB‑25 | 1 600 A02 F4M | 25
NB‑32 | 1 600 A02 F4N | 32
NB‑38 | 1 600 A02 F4P | 38
NK‑35 | 1 600 A02 F4R | 35 | 2,7 (riflet)
NM‑13 | 1 600 A02 F4S | Stål | 13 | 3 (gradering) | Svart
NM‑16 | 1 600 A02 F4T | 16
NM‑19 | 1 600 A02 F4U | 19
GNB 18V-40:
NB‑40 | 1 600 A02 R7F | Betong | 40 | 2,7 (glatt) | 6,25 | Karbonstål, galvanisk forsinket | Blå

Fylle magasinet:

- Rengjør magasinskyveren (14) og magasinet (12) ved behov, f.eks. med en pensel.
- Trykk på knappen (15) på magasinskyveren (14), og skyv den mot magasinåpningen til den låses.
- Skyv passende båndede spikre (22) inn i magasinåpningen. Standardmagasinet kan fylles med maksimalt 2 bånd med spikre, og det utvidede magasinet (tilbehør) med 4.
- Trykk på knappen (15) på magasinskyveren (14), og skyv den forover til den stopper.

Merknad: Hvis det bare er 2 spikre igjen i magasinet (12), kan ikke kontaktelementet (17) trykkes inn lenger, og ingen inndriving kan utløses. Fyll på magasinet.

Tømme magasinet:

- Trykk på knappen (15) på magasinskyveren (14), og skyv den mot magasinåpningen til den låses.
- Drei magasinet slik at de buntede spikrene (22) kan gli ut av magasinåpningen.