# Wartung und Reinigung

- Nehmen Sie den Akku vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug (z.B. Wartung, Werkzeugwechsel etc.) aus dem Elektrowerkzeug. Bei unbeabsichtigtem Betätigen des Ein-/Ausschalters besteht Verletzungsgefahr.

- Halten Sie das Elektrowerkzeug und die Lüftungsschlitze sauber, um gut und sicher zu arbeiten.

Wurde das Elektrowerkzeug 2 Jahre oder länger ohne Benutzung gelagert, wird eine Wartung in einer autorisierten Kundendienststelle für Bosch-Elektrowerkzeuge empfohlen.

## Störungen beheben

Problem | Ursache | Abhilfe
--- | --- | ---
Elektrowerkzeug reagiert nicht. | kein oder leerer Akku eingesetzt | Setzen Sie einen geladenen Akku ein.
Akku und/oder Elektrowerkzeug außerhalb der Betriebstemperatur | Lassen Sie Akku und Elektrowerkzeug auf Betriebstemperatur austemperieren.
Elektrowerkzeug nicht eingeschaltet | Schalten Sie das Elektrowerkzeug mit der Ein-/Aus-Taste (1) am User Interface ein.
kein Eintreibvorgang ausgelöst | ≤ 2 Nägel im Magazin (12) | Füllen Sie das Magazin (12) auf.
Auslöser (6) gesperrt | Drücken Sie den Entriegelungsschalter (5) nach links, um den Auslöser (6) zu entsperren.
Arbeitsreihenfolge nicht korrekt ausgeführt | Halten Sie die korrekte Arbeitsreihenfolge ein: Heben Sie das Kontaktelement (17) vom Untergrund ab. Lassen Sie den Auslöser (6) los. Drücken Sie das Kontaktelement senkrecht auf den Untergrund. Drücken Sie den Auslöser innerhalb von 2 s nach dem Durchdrücken des Kontaktelements.
Nagel sitzt nicht tief genug. | Elektrowerkzeug zu kalt | Lassen Sie das Elektrowerkzeug auf Betriebstemperatur austemperieren.
Tiefenanschlag falsch eingestellt | Drücken Sie den Schalter Tiefenanschlag (20) nach links.
zu langer Nagel | Verwenden Sie kürzere Nägel. Beachten Sie die für Ihre Anwendung geeignete effektive Verankerungslänge hef.
Untergrund zu hart | Nutzen Sie alternative Befestigungsmethoden wie z.B. Dübeln.
Nagel sitzt zu tief. | Tiefenanschlag falsch eingestellt | Drücken Sie den Schalter Tiefenanschlag (20) nach rechts.
zu kurzer Nagel | Verwenden Sie längere Nägel. Beachten Sie die für Ihre Anwendung geeignete effektive Verankerungslänge hef.
Untergrund zu weich | Nutzen Sie alternative Befestigungsmethoden wie z.B. Dübeln.
Nagel wird verbogen oder bricht. | Elektrowerkzeug schief auf den Untergrund aufgesetzt | Setzen Sie das Elektrowerkzeug senkrecht auf den Untergrund. Bei ebenem Untergrund verwenden Sie den Stützfuß (13) zum Ausrichten.
zu langer Nagel | Verwenden Sie kürzere Nägel. Beachten Sie die für Ihre Anwendung geeignete effektive Verankerungslänge hef.
Untergrund zu hart | Bei Beton mit harten Einschlüssen versuchen Sie die Befestigung an einer anderen Stelle. Andernfalls nutzen Sie alternative Befestigungsmethoden wie z.B. Dübeln.
Nagel hält nicht in Stahl. | Stahluntergrund zu dünn | Nutzen Sie alternative Befestigungsmethoden wie z.B. Schrauben.
Nagel kommt nicht aus Kontaktelement oder Kontaktelement bleibt in eingedrückter Position. | Verklemmung im Kontaktelement (z.B. durch Fremdkörper oder Schmutz) | Beseitigen Sie die Verklemmung siehe Verklemmungen beseitigen/Reset.
zu hohe Fehlerrate | Untergrund zu hart | Nutzen Sie alternative Befestigungsmethoden wie z.B. Dübeln.
Schlagstempel verschlissen | Lassen Sie das Elektrowerkzeug von einer autorisierten Kundendienststelle für Bosch-Elektrowerkzeuge reparieren.
Nägel gleiten nicht in das Magazin. | Magazin verschmutzt | Reinigen Sie das Magazin (12), z.B. mit einem Pinsel.