# Технические данные

Аккумуляторный гвоздезабиватель |  | GNB 18V‑38 | GNB 18V‑40
--- | --- | --- | ---
Артикул |  | ‎3 601 JL7 000‎‎‎‎ | ‎3 601 JL7 001‎‎‎‎
Номинальное напряжение | В= | 18 | 18
Спусковой механизм |  | Единичное срабатывание с блокировкой | Единичное срабатывание с блокировкой
Макс. частота забивания (с аккумулятором ≥ 4 А•ч) | раз/с | 2 | 2
Расходный материал
Тип |  | Гвоздь | Гвоздь
Длина | мм | 13−38 | 13−40
Диаметр хвостовика | мм | 2,7−3 | 2,7−3
Емкость стандартного магазина | Гвозди | 22 | 22
Размеры без аккумулятора (длина x ширина x высота) | мм | 405 × 138 × 309 | 405 × 138 × 309
Вес с аккумуляторомA) | кг | 4,4−5,4 | 4,4−5,4
Масса без аккумуляторной батареи | кг | 4,1 | 4,1
Рекомендуемая температура окружающей среды при зарядке | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Допустимая температура окружающей среды при эксплуатацииB) | °C | −5 … +50 | −5 … +50
Допустимая температура окружающей среды при хранении | °C | −20 … +50 | −20 … +50
Совместимые аккумуляторы |  | GBA 18V… ProCORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V…
Рекомендуемые аккумуляторы для максимальной производительности |  | ProCORE18V… ≥ 4 А•ч | ProCORE18V… ≥ 4 А•ч
Рекомендуемые зарядные устройства |  | GAL 18… GAX 18V… GAL 36… | GAL 18… GAX 18V… GAL 36…

A)

  в зависимости от используемой аккумуляторной батареи

B)

  ограниченная мощность при температуре < 0 °C

Значения могут варьироваться в зависимости от инструмента, способа применения и условий окружающей среды. Более подробная информация представлена на сайте www.bosch-professional.com/wac.