# Dati tecnici

Chiodatrice a batteria |  | GNB 18V‑38 | GNB 18V‑40
--- | --- | --- | ---
Codice prodotto |  | ‎3 601 JL7 000‎‎‎‎ | ‎3 601 JL7 001‎‎‎‎
Tensione nominale | V= | 18 | 18
Sistema di scatto |  | Scatto singolo con blocco di sicurezza | Scatto singolo con blocco di sicurezza
Frequenza di fissaggio max. (con batteria ≥ 4 Ah) | s−1 | 2 | 2
Elemento di inserimento
Tipo |  | Chiodo | Chiodo
Lunghezza | mm | 13−38 | 13−40
Diametro dello stelo | mm | 2,7−3 | 2,7−3
Capacità caricatore standard | Chiodi | 22 | 22
Dimensioni senza batteria (lunghezza × larghezza × altezza) | mm | 405 × 138 × 309 | 405 × 138 × 309
Peso con batteriaA) | kg | 4,4−5,4 | 4,4−5,4
Peso senza batteria | kg | 4,1 | 4,1
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamentoB) | °C | −5 … +50 | −5 … +50
Temperatura ambiente consentita per lo stoccaggio | °C | –20 … +50 | –20 … +50
Batterie compatibili |  | GBA 18V… ProCORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V…
Batterie consigliate per la massima potenza |  | ProCORE18V… ≥ 4 Ah | ProCORE18V… ≥ 4 Ah
Caricabatteria consigliati |  | GAL 18… GAX 18V… GAL 36… | GAL 18… GAX 18V… GAL 36…

A)

  in funzione della batteria ricaricabile utilizzata

B)

  Prestazioni limitate con temperature < 0 °C

I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.