# Të dhënat teknike

Gozhdues me bateri |  | GNB 18V‑38 | GNB 18V‑40
--- | --- | --- | ---
Numri i artikullit |  | ‎3 601 JL7 000‎‎‎‎ | ‎3 601 JL7 001‎‎‎‎
Tension nominal | V= | 18 | 18
Sistemi i lëshuesit |  | Lëshues individual me sekuencë sigurie | Lëshues individual me sekuencë sigurie
Frekuenca maks. e cilësimit (me bateri ≥ 4 Ah) | s−1 | 2 | 2
Artikull grumbullimi
Lloji |  | Gozhdë | Gozhdë
Gjatësi | mm | 13−38 | 13−40
Diametri i boshtit | mm | 2,7−3 | 2,7−3
Kapaciteti standard i magazinës | Gozhdë | 22 | 22
Dimensionet pa bateri (gjatësia × gjerësia × lartësia) | mm | 405 × 138 × 309 | 405 × 138 × 309
Pesha me bateriA) | kg | 4,4−5,4 | 4,4−5,4
Pesha pa bateri | kg | 4,1 | 4,1
Temperatura e rekomanduar e ambientit gjatë karikimit | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Temperatura e lejuar e ambientit gjatë funksionimitB) | °C | −5 … +50 | −5 … +50
Temperatura e lejuar e ambientit gjatë ruajtjes | °C | −20 … +50 | −20 … +50
Bateritë e përputhshme |  | GBA 18V… ProCORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V…
Bateritë e rekomanduara për performancë të plotë |  | ProCORE18V… ≥ 4 Ah | ProCORE18V… ≥ 4 Ah
Karikuesit e rekomanduar |  | GAL 18… GAX 18V… GAL 36… | GAL 18… GAX 18V… GAL 36…

A)

  Në varësi të baterisë së përdorur

B)

  Performancë e kufizuar në temperatura < 0 °C

Vlerat mund të ndryshojnë sipas produktit dhe i nënshtrohen kushteve të aplikimit dhe mjedisit. Informacione të mëtejshme në www.bosch-professional.com/wac.