# Punerea în funcţiune

##

Pentru conectarea sculei electrice, apasă tasta de pornire/oprire (1) de la interfaţa pentru utilizator până când interfaţa pentru utilizator se aprinde.

Pentru deconectarea sculei electrice, apasă din nou tasta de pornire/oprire (1).

După 30 de minute de neutilizare, scula electrică se deconectează automat.

##

Înainte de echiparea cu cuie a sculei electrice sau înainte de fixare, verifică dacă substratul este adecvat.

Substratul trebuie să fie plan şi să nu fie acoperit cu reziduuri.

Pentru a verifica duritatea materialului substratului, utilizează un cui ca punctator. Bate-l cu un ciocan în material, aplicând o lovitură puternică. Verifică rezultatul:

- Vârful cuiului este tocit: Substratul este prea dur şi neadecvat, cuiul ar putea ricoşa.
- Materialul se rupe sau se crapă: Substratul este prea aspru şi neadecvat. Particulele v-ar putea lovi pe tine sau pe alte persoane sau cuiul ar putea pătrunde complet în substrat.
- Când este lovit cu ciocanul, cuiul se afundă în substrat: Substratul este prea moale şi neadecvat, cuiul ar putea pătrunde complet în substrat.
- Cuiul lasă o mică adâncitură în substrat: Substratul este adecvat pentru fixare.

##

- Porneşte scula electrică.
- Apasă comutatorul de deblocare (5) spre stânga pentru a debloca declanşatorul (6) (consultă imaginea D).
- Asigură-te că ţii ferm de mâner (7).
- Apasă elementul de contact (17) până la opritor pe substrat.
  Când elementul de contact este apăsat, lampa de lucru (19) se aprinde şi permite iluminarea spaţiului de lucru în condiţii de luminozitate nefavorabilă.
- Apoi apasă scurt declanşatorul (6) şi eliberează-l. În acest caz, un cui este introdus în substrat.
- Observaţie: Declanşatorul (6) trebuie apăsat în decurs de 2 secunde după apăsarea elementului de contact (17). În caz contrar, scula electrică trece în starea de blocare, iar procesul de introducere trebuie repornit.
- Pentru efectuarea unui alt proces de introducere, ridică complet scula electrică de pe substrat şi aşaz-o din nou ferm pe următorul loc dorit.
- În pauzele de lucru şi la finalul lucrului, asigură declanşatorul (6) apăsând comutatorul de deblocare (5) spre dreapta (consultă imaginea D).

Observaţie: Un dispozitiv de siguranţă împiedică declanşarea dacă elementul de contact (17) nu este apăsat complet sau dacă declanşatorul (6) nu a fost eliberat între procesele de introducere.