# Melepas/mengganti elemen kontak (lihat gambar C)

Elemen kontak dapat dilepas untuk dibersihkan atau diganti.

GNB 18V‑38: Hanya gunakan elemen kontak standar (17).

GNB 18V‑40: Gunakan elemen kontak yang sesuai dengan bergantung pada tujuan penggunaannya:

- Elemen kontak standar (17) sesuai untuk menembakkan paku dan (dikombinasikan dengan cincin magnet (24)) untuk memasang elemen pengencang berbahan baja.
- Elemen kontak yang kecil (23) sesuai untuk memasang elemen pengencang berbahan plastik.

Lepaskan baterai (10). Kosongkan magasin (12) lalu lepaskan.

Tarik tombol rilis (16) dari elemen kontak dan tarik elemen kontak (17) atau (23) dari perkakas listrik.

Tekan elemen kontak (17) atau (23) yang telah dibersihkan atau yang baru ke dalam perkakas listrik hingga mengunci.