# Technické údaje

Akumulátorová hřebíkovačka |  | GNB 18V‑38 | GNB 18V‑40
--- | --- | --- | ---
Číslo výrobku |  | ‎3 601 JL7 000‎‎‎‎ | ‎3 601 JL7 001‎‎‎‎
Jmenovité napětí | V= | 18 | 18
Systém nastřelování |  | Jednotlivé nastřelování s následným zajištěním | Jednotlivé nastřelování s následným zajištěním
Max. frekvence vsazování (s akumulátorem ≥ 4 Ah) | s−1 | 2 | 2
Nastřelovací prvek
Typ |  | Hřebík | Hřebík
Délka | mm | 13–38 | 13−40
Průměr stopky | mm | 2,7–3 | 2,7–3
Objem standardního zásobníku | Hřebíky | 22 | 22
Rozměry bez akumulátoru (délka × šířka × výška) | mm | 405 × 138 × 309 | 405 × 138 × 309
Hmotnost s akumulátoremA) | kg | 4,4–5,4 | 4,4–5,4
Hmotnost bez akumulátoru | kg | 4,1 | 4,1
Doporučená teplota prostředí při nabíjení | °C | 0 až +35 | 0 až +35
Dovolená teplota prostředí při provozuB) | °C | −5 až +50 | −5 až +50
Dovolená teplota prostředí při skladování | °C | –20 až +50 | –20 až +50
Kompatibilní akumulátory |  | GBA 18V… ProCORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V…
Doporučené akumulátory pro plný výkon |  | ProCORE18V… ≥ 4 Ah | ProCORE18V… ≥ 4 Ah
Doporučené nabíječky |  | GAL 18… GAX 18V… GAL 36… | GAL 18… GAX 18V… GAL 36…

A)

  V závislosti na použitém akumulátoru

B)

  Omezený výkon při teplotách < 0 °C

Hodnoty se mohou podle výrobku lišit a mají na ně vliv podmínky použití a prostředí. Další informace najdete na www.bosch-professional.com/wac.