# Mengisi/mengosongkan magasin (lihat gambar B)

- Berhati-hatilah saat menangani paku, terutama saat memasukkan dan mengeluarkan. Paku memiliki titik tajam yang dapat menyebabkan cedera.

- Hanya gunakan paku yang disarankan oleh Bosch untuk perkakas listrik. Penggunaan paku yang tidak disarankan dapat merusak perkakas listrik dan mengakibatkan cedera.

Saat menangani magasin, pegang perkakas listrik sedemikian rupa agar mulut pistol (18) tidak mengarah ke diri sendiri atau orang lain.

Pilih paku yang sesuai dengan tujuan pengaplikasiannya:

Nama | Nomor pesanan | Sesuai untuk | Panjang (mm) | Diameter (mm) | Material | Warna setrip paku
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Batang | Kepala
NB‑16 | 1 600 A02 F4K | Beton | 16 | 2,7 (mulus) | 6,25 | Baja karbon, bergalvanis | biru
NB‑19 | 1 600 A02 F4L | 19
NB‑25 | 1 600 A02 F4M | 25
NB‑32 | 1 600 A02 F4N | 32
NB‑38 | 1 600 A02 F4P | 38
NK‑35 | 1 600 A02 F4R | 35 | 2,7 (berulir)
NM‑13 | 1 600 A02 F4S | Baja | 13 | 3 (berundak) | hitam
NM‑16 | 1 600 A02 F4T | 16
NM‑19 | 1 600 A02 F4U | 19
GNB 18V-40:
NB‑40 | 1 600 A02 R7F | Beton | 40 | 2,7 (mulus) | 6,25 | Baja karbon, bergalvanis | biru

Mengisi magasin:

- Jika perlu, bersihkan penggeser magasin (14) dan magasin (12), misalnya dengan kuas.
- Tekan tombol (15) pada penggeser magasin (14) dan geser ke arah lubang magasin hingga mengunci.
- Tekan setrip paku (22) yang sesuai ke dalam lubang magasin. Magasin standar dapat diisi maksimal dengan 2 setrip paku dan magasin tambahan (aksesori) dapat diisi dengan 4 setrip paku.
- Tekan tombol (15) pada penggeser magasin (14) dan geser ke arah depan hingga mengunci.

Catatan: Jika hanya ada 2 paku yang terdapat di dalam (12), elemen kontak (17) tidak lagi dapat ditekan dan tidak ada proses penembakan paku yang terpicu. Isi ulang magasin.

Mengosongkan magasin:

- Tekan tombol (15) pada penggeser magasin (14) dan geser ke arah lubang magasin hingga mengunci.
- Putar magasin sedemikian rupa hingga setrip paku (22) dapat terlepas keluar dari lubang magasin.