# Giao diện người dùng

Giao diện người dùng dùng để:

- để bật/tắt dụng cụ điện
- để hiển thị trạng thái của dụng cụ điện
- để hiển thị trạng thái sạc pin
- để thiết lập lại

## Hiển thị trạng thái

Màu Hiển thị trạng thái (2) | Ý nghĩa/Nguyên nhân | Cách khắc phục
--- | --- | ---
Màu xanh lá | Dụng cụ điện sẵn sàng sử dụng. | –
Vàng | Chống quá nhiệt: Động cơ hoặc thiết bị điện tử quá nóng. | Hãy làm mát dụng cụ điện. Nếu động cơ và thiết bị điện tử đạt đến nhiệt độ vận hành, dụng cụ điện sẽ tự động trở lại hoạt động bình thường.
xanh dương | Chống lạnh: Dụng cụ điện quá lạnh. | Để dụng cụ điện nguội trong môi trường ấm. Nếu động cơ và thiết bị điện tử đạt đến nhiệt độ vận hành, dụng cụ điện sẽ tự động trở lại hoạt động bình thường.
Màu đỏ | Phát hiện kẹt: Khuôn dập không thể trở lại đúng vị trí. | Hãy loại bỏ kẹt xem Loại bỏ kẹt/thiết lập lại.
Cam | Động cơ bị chặn: Khuôn dập không được gắn vào đúng vị trí. | Hãy loại bỏ kẹt xem Loại bỏ kẹt/thiết lập lại.
Lục lam | Chống quá dòng: Động cơ sử dụng quá nhiều điện. | Kiểm tra xem dụng cụ điện có bị kẹt hoặc bẩn nhiều không và loại bỏ xem Loại bỏ kẹt/thiết lập lại. Nếu lỗi vẫn tiếp tục, hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ khách hàng được ủy quyền cho dụng cụ điện Bosch.
Hồng đậm (3 s dài, sau đó có màu xanh lá) | Khuyến nghị bảo trì: tỷ lệ lỗi quá cao (ví dụ: đinh cong hoặc độ sâu đâm xuyên không đủ) | Hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ khách hàng được ủy quyền cho dụng cụ điện Bosch.
Trắng | Lỗi điện tử hoặc lỗi cảm biến | Dụng cụ điện đã được đưa vào trạng thái an toàn và không thể sử dụng. Hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ khách hàng được ủy quyền cho dụng cụ điện Bosch.

Đèn báo trạng thái nạp pin (3) | Điện dung
--- | ---
Đèn sáng liên tục 5× xanh lục | 80–100 %
Đèn sáng liên tục 4× xanh lục | 60–80 %
Đèn sáng liên tục 3× Xanh lục | 40–60 %
Đèn sáng liên tục 2× Xanh lục | 20–40 %
Đèn sáng liên tục 1× Xanh lục | 5–20 %
Đèn xi nhan 1× Xanh lục | 0–5 %