# Norādījumi par darbu

- Pirms jebkādu darbu veikšanas pie elektroinstrumenta (piem. apkope, instrumentu maiņa utt.) izņemiet akumulatoru no elektroinstrumenta. Ja nejauši nospiež ieslēdzēju/izslēdzēju, pastāv savainojumu risks.

Pirms darbu uzsākšanas pārliecinieties, ka drošības un aktivizēšanas iekārtas darbojas un visas skrūves un uzgriežņi ir stingri pievilkti.
Elektroinstrumentu, kuram radušies bojājumi vai darbības traucējumi, nekavējoties atvienojiet no barošanas avota un sazinieties ar pilnvarotu Bosch klientu apkalpošanas servisu.

Neveiciet elektroinstrumentam nekādus neatbilstīgus pārveidojumus. Nedrīkst veikt elektroinstrumenta demontāžu vai tā daļu noņemšanu. Neveiciet nekādus “Ārkārtas remonta darbus”, izmantojot neatbilstošus līdzekļus.

Novērsiet jebkādu elektroinstrumenta veiktspējas pasliktināšanos vai bojājumus, piemēram, ko var radīt, piemēram:

- sitieni vai iegravējumi;
- ražotāja neapstiprināti pārveidojumi;
- kritieni pret grīdu vai vilkšana pa to;
- izmantošana par āmuru;
- jebkāda veida pārmērīga spēka pielietošana.

Ilgākos darba pārtraukumos un pēc darba beigām izslēdziet elektroinstrumentu, izņemiet akumulatoru un, ja iespējams, iztukšojiet magazīnu.

##

Nostiprināšanas laikā ievērojiet ražotāja norādījumus par stiprināmajiem materiāliem, kā arī veicamo darbu konstrukcijas plānus.

Pārbaudiet, kas atrodas zem vai aiz apstrādājamā priekšmeta. Nedzeniet naglas sienās, griestos vai grīdā, ja aiz tiem atrodas personas. Naglas var tikt izdzītas cauri pamatnei un kādu ievainot.

Naglas vienmēr ir jādzen perpendikulāri pamatnei.

Nekādā gadījumā nedzeniet naglu virs jau iedzītas naglas. Tādējādi varat deformēt naglu, tā var iesprūst vai izraisīt nekontrolējamas elektroinstrumenta kustības.

Pārliecinieties, vai naglas ir iedzītas pareizi. Lai veiktu drošu piestiprināšanu, tās nedrīkst atrasties pārāk augstu vai pārāk zemu, vai arī saliektas.

GNB 18V‑40: piestiprinot stiprinājuma elementus, pārbaudiet arī, vai naglas ir pareizi iedzītas.

Ja betons kļūdainas dzīšanas darbības rezultātā ir ticis bojāts, to ir jāremontē saskaņā ar zināmajiem noteikumiem.

Sekojošus norādījumus atradīsiet Bosch dokumentācijā attiecībā uz naglām šajā vietnē
http://www.bosch-pt.com:

- Naglas galvas attālums hNHS
- Efektīvs stiprinājuma garums hef
- Betona elementu minimālais biezums h
- Minimālais attālums starp 2 naglām smin
- Minimālais attālums no malas cmin
- Ieteicamā slodze

##

Ar elektroinstrumentu pie pamatnes var piestiprināt atsevišķus plastmasas vai tērauda stiprinājuma elementus.

Stiprinājuma elementu piemēri:

| Pasūtījuma numurs | Apraksts
--- | --- | ---
| 1 600 A03 2G6 | Caurules piespiešanas skava 16 mm
1 600 A03 2G7 | Caurules piespiešanas skava 20 mm
1 600 A03 2G8 | Caurules piespiešanas skava 25 mm
1 600 A03 2G9 | Caurules piespiešanas skava 32 mm
1 600 A03 2GA | Caurules piespiešanas skava 40 mm
| 1 600 A03 2GB | Kabeļu skava (vienpusēja) 8 kabeļiem
| 1 600 A03 2GC | Kabeļu skava (divpusēja) 16 kabeļiem
| 1 600 A03 2GD | Kabeļu turētājs 20 kabeļiem
1 600 A03 2GE | Kabeļu turētājs 40 kabeļiem
| 1 600 A03 2GF | Kabeļu savilcējs-turētājs
| 1 600 A03 2GG | Kabeļu savilcējs 8−32 mm
1 600 A03 2GH | Kabeļu savilcējs 16−63 mm

Visu Bosch stiprinājuma elementu piedāvājumu skatiet vietnē: www.bosch-pt.com.

- Izmantojiet tikai stiprinājuma elementus, kuri ir ieteikti Bosch jūsu elektroinstrumentam. Neatbilstīgu stiprinājuma elementu izmantošana var radīt elektroinstrumenta bojājumus un personu savainojumus.

Stiprinājuma elementiem no plastmasas ielieciet šauro kontaktelementu (23) (sk. attēlu E).

Stiprinājuma elementiem no tērauda ielieciet standarta kontaktelementu (17) (sk. attēlu F). Bīdiet magnētisko gredzenu (24) sāniski pāri kontaktelementa galam un ļaujiet tam nofiksēties.

Uzlieciet stiprinājuma elementu ar paredzēto nagu atveri uz kontaktelementa (23) vai magnētiskā gredzena (24).

- Vienmēr uzlieciet tikai vienu stiprinājuma elementu. Vairāki elementi cits uz cita var izraisīt traumas vai bojājumus.

- Uzliekot stiprinājuma elementu, vienmēr turiet rokas stobra sānos. Vienmēr vērsiet stobru prom no sevis vai citiem cilvēkiem. Nespiediet kontaktelementu uz iekšu. Netuviniet pirkstus palaidējam. Neparedzētas aktivizācijas rezultātā nagla var tikt atbrīvoties, kas var izraisīt elektroinstrumenta bojājumus vai savainojumus.

Spiediet kontaktelementu ar uzliktu stiprinājuma elementu perpendikulāri pamatnei. Aktivizējiet pievades procesu kā parasti.

##

Iestatiet dzīšanas dziļumu ar dziļuma ierobežotāja slēdzi (20) tā, lai tiktu sasniegta pareizā vērtība attālumam starp naglu galvām hNHS.

Nagla atrodas pārāk dziļi: nospiediet dziļuma ierobežotāja slēdzi (20) uz labo pusi.
Ja naglas vēl joprojām tiek dzītas pārāk dziļi, tādā gadījumā izmantojiet garākas naglas.

Naglas neatrodas pietiekami dziļi:: nospiediet dziļuma ierobežotāja slēdzi (20) uz kreiso pusi.
Ja naglas vēl joprojām netiek dzītas pietiekami dziļi, tādā gadījumā izmantojiet īsākas naglas.

##

Novērsiet nosprostojumu, ja statusa indikators (2) deg sarkanā vai oranžā krāsā, vai ja naglas vairs nav iespējams kārtīgi iedzīt.

- Izņemiet akumulatoru (10). Iztukšojiet magazīnu (12) un noņemiet to. Noņemiet kontaktelementu (17).
- Pārbaudiet magazīnu (12) un notīriet netīrumus, materiāla atlikumus un svešķermeņus.
- Pārbaudiet kontaktelementu (17) un noņemiet naglas, naglu skaidas, atlikumus vai svešķermeņus ar caurumsitni (21). Uzmanieties, lai, veicot šīs darbības, netiktu bojāts kontaktelements.
- Vienu pēc otra ievietojiet atpakaļ kontaktelementu (17), magazīnu (12) un akumulatoru (10).
- Nospiediet taustiņu (15) uz magazīnas bīdņa (14) un bīdiet to magazīnas atvēruma virzienā, līdz tas nofiksējas.
- Ieslēdziet elektroinstrumentu.
- Nospiediet Reset (atiestatīšanas) taustiņu (4) 5 sekundes, līdz statusa indikators (2) sāk mirgot.
- Spiediet kontaktelementu (17) pret koka bloku un nospiediet palaidēju (6). Tādējādi motors var pārnest triecienstieni pareizajā pozīcijā.
- Ja ir konstatēta cita kļūda, elektroinstruments neatgriežas standarta darbības režīmā, bet uzrāda nākamo kļūdu statusa indikatorā (2).

##

Balsta kāja (13) atvieglo elektroinstrumenta novietošanu perpendikulāri līdzenai pamatnei.

Ja darbi tiek veikti uz nelīdzenas pamatnes, balsta kāju ir iespējams (13) demontēt. Šim nolūkam bīdiet to uz aizmuguri no magazīnas (12).

##

Izmantojot piekarināšanas āķi (25), izslēgtu elektroinstrumentu var piestiprināt pie atbilstošas piekarināšanas ierīces.

Pieskrūvējiet piekarināšanas āķi (25) ar piegādāto skrūvi pie elektroinstrumenta korpusa (skatīt attēlu G).

- Pārbaudiet, vai piekarināšanas āķim (25) nav bojājumu vai deformāciju.
  Neizmantojiet piekarināšanas āķi (25), ja tas ir bojāts, deformēts vai vairs nav stingri piestiprināts pie elektroinstrumenta.
- Piekariet elektroinstrumentu ar piekarināšanas āķi (25) pie stabilas piekarināšanas ierīces.
  Lai novērstu bojājumus vai savainojumus, piekarināšanas ierīci nedrīkst pārvietot virs gājēju ceļiem vai tieši virs darba zonām.

Piekarināšanas āķis ir paredzēts tikai elektroinstrumenta un tam piemontēto piederumu piekarināšanai.

- Nekādā gadījumā neizmantojiet piekarināšanas āķi kā kritienu novēršanas aizsardzības sistēmu.

##

Lai transportētu elektroinstrumentu, izslēdziet to, jo īpaši gadījumos, ja izmantojat kāpnes vai pārvietojaties neparastā pozā.

Nobloķējiet palaidēju ar bloķēšanas slēdzi (5). Pārnesiet elektroinstrumentu uz darba vietu tikai aiz roktura (7), nenospiežot palaidēju (6).