# Brugerinterface

Brugerinterfacet bruges:

- til at tænde/slukke el-værktøjet
- til at vise viser el-værktøjets status
- til at vise akkuens ladeniveau
- til nulstilling

## Tilstandsindikatorer

Farve på statusindikator (2) | Betydning/årsag | Løsning
--- | --- | ---
Grøn | El-værktøjet er klar til brug. | –
Gul | Overophedningsbeskyttelse: Motoren eller elektronikken er for varm. | Afkøl el-værktøjet. Når motoren og elektronikken har opnået driftstemperatur, skifter el-værktøjet automatisk til normal drift.
Blå | Kuldebeskyttelse: El-værktøjet er for koldt. | Lad el-værktøjet akklimatiseres i varme omgivelser. Når motoren og elektronikken har opnået driftstemperatur, skifter el-værktøjet automatisk til normal drift.
Rød | Blokering registreret: Slagstempelet kan ikke gå tilbage til korrekt position. | Fjern blokeringen se Afhjælpning af blokering/nulstilling.
Orange | Motoren er blokeret: Slagstempelet kan ikke anbringes i korrekt position. | Fjern blokeringen se Afhjælpning af blokering/nulstilling.
Cyan | Overstrømsbeskyttelse: Motoren bruger for meget strøm. | Kontrollér el-værktøjet for blokering eller kraftig tilsmudsning, og afhjælp problemet se Afhjælpning af blokering/nulstilling. Kontakt et autoriseret serviceværksted for Bosch-el-værktøj, hvis fejlen fortsætter.
Magenta (3 sekunder, derefter grøn) | Vedligeholdelse anbefales: for høj fejlfrekvens (f.eks. bøjede søm eller utilstrækkelig inddrivningsdybde) | Kontakt et autoriseret serviceværksted for Bosch -el-værktøj.
Hvid | Elektronik- eller følerfejl | El-værktøjet er blevet anbragt i sikret tilstand og kan ikke bruges. Kontakt et autoriseret serviceværksted for Bosch -el-værktøj.

Akku-ladetilstandsindikator (3) | Kapacitet
--- | ---
Konstant lys 5 × grøn | 80-100 %
Konstant lys 4 × grøn | 60-80 %
Konstant lys 3 × grøn | 40-60 %
Konstant lys 2 × grøn | 20-40 %
Konstant lys 1 × grøn | 5-20 %
Blinklys 1 × grøn | 0-5 %