# Interfaz de usuario

La interfaz de usuario sirve:

- para la conexión/desconexión de la herramienta eléctrica
- para la indicación de estado de la herramienta eléctrica
- para la indicación del estado de carga del acumulador
- para la reposición

## Indicadores de estado

Color de indicador de estado (2) | Significado/causa | Solución
--- | --- | ---
Verde | La herramienta eléctrica está lista para su uso. | –
Amarillo | Protección contra sobrecalentamiento: El motor o la electrónica están demasiado calientes. | Deje enfriar la herramienta eléctrica. Una vez que el motor y el sistema electrónico se encuentran dentro de la temperatura de servicio, la herramienta eléctrica vuelve automáticamente al servicio normal.
Azul | Protección contra el frío: La herramienta eléctrica está demasiado fría. | Deje que la herramienta eléctrica se caliente en un entorno cálido. Una vez que el motor y el sistema electrónico se encuentran dentro de la temperatura de servicio, la herramienta eléctrica vuelve automáticamente al servicio normal.
Rojo | Atasco detectado: El punzón no puede volver a la posición correcta. | Elimine el atasco ver Eliminación de atascos/reposición.
Naranja | El motor está bloqueado: El punzón no se puede llevar a la posición correcta. | Elimine el atasco ver Eliminación de atascos/reposición.
Cían | Protección contra sobreintensidad: El motor consume demasiada corriente. | Compruebe la herramienta eléctrica en cuanto a atasco o fuerte ensuciamiento y elimínelos ver Eliminación de atascos/reposición. Si el fallo persiste, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado para herramientas eléctricas Bosch.
Magenta (durante 3 s, luego verde) | Se recomienda el mantenimiento: tasa de fallos demasiado alta (p. ej. clavos doblados o profundidad de penetración insuficiente) | Póngase en contacto con un centro de servicio autorizado para herramientas eléctricas Bosch.
Blanco | Fallo electrónico o de sensor | La herramienta eléctrica se ha puesto en estado de seguridad y no se puede utilizar. Póngase en contacto con un centro de servicio autorizado para herramientas eléctricas Bosch.

Indicador del estado de carga de la batería (3) | Capacidad
--- | ---
Luz permanente 5× verde | 80–100 %
Luz permanente 4× verde | 60–80 %
Luz permanente 3× verde | 40–60 %
Luz permanente 2× verde | 20–40 %
Luz permanente 1× verde | 5–20 %
Luz intermitente 1× verde | 0–5 %