# Naudojimas pagal paskirtį

Elektrinis įrankis yra skirtas vinims į kietas medžiagas kalti, pvz., betoną (pvz., lietą betoną, presuotas siūles) ir plieną (pvz., konstrukcinį plieną, karštai valcuotą plieną).

Elektriniu įrankiu draudžiama kalti į labai minkštus paviršius (pvz., medieną, lengvosios statybos medžiagas) arba labai kietus paviršius (pvz., ypač kietą plieną). Dėl toliau nurodytų priežasčių elektriniu įrankiu taip pat draudžiama kalti į šiuos paviršius: natūralų akmenį, vertikalias skiedinio siūles, tuštymėtuosius blokelius, plytas, glazūruotas plytas, stiklą, grūdintą plieną, įrankių plieną, spyruoklinį plieną, ketų, suvirinimo siūles.

Prieš pradėdami naudoti, patikrinkite pagrindo tinkamumą žr. Pagrindo paskirties tikrinimas.

Elektrinis įrankis yra skirtas naudoti tik rankiniu būdu.

Elektrinis įrankis yra skirtas naudoti patalpose.