# User Interface

Das User Interface dient:

- zum Ein-/Ausschalten des Elektrowerkzeugs
- zur Statusanzeige des Elektrowerkzeugs
- zur Akku-Ladezustandsanzeige
- zum Reset

## Zustandsanzeigen

Farbe Statusanzeige (2) | Bedeutung/Ursache | Lösung
--- | --- | ---
grün | Das Elektrowerkzeug ist einsatzbereit. | –
gelb | Überhitzungsschutz: Motor oder Elektronik sind zu warm. | Lassen Sie das Elektrowerkzeug abkühlen. Sind Motor und Elektronik innerhalb der Betriebstemperatur, kehrt das Elektrowerkzeug automatisch zum Normalbetrieb zurück.
blau | Kälteschutz: Das Elektrowerkzeug ist zu kalt. | Lassen Sie das Elektrowerkzeug in warmer Umgebung austemperieren. Sind Motor und Elektronik innerhalb der Betriebstemperatur, kehrt das Elektrowerkzeug automatisch zum Normalbetrieb zurück.
rot | Verklemmung festgestellt: Der Schlagstempel kann nicht in die richtige Position zurückkehren. | Beseitigen Sie die Verklemmung siehe Verklemmungen beseitigen/Reset.
orange | Der Motor ist blockiert: Der Schlagstempel kann nicht in die richtige Position gebracht werden. | Beseitigen Sie die Verklemmung siehe Verklemmungen beseitigen/Reset.
cyan | Überstromschutz: Der Motor verbraucht zu viel Strom. | Prüfen Sie das Elektrowerkzeug auf Verklemmung oder starke Verschmutzung und beseitigen Sie diese siehe Verklemmungen beseitigen/Reset. Besteht der Fehler weiterhin, wenden Sie sich an eine autorisierte Kundendienststelle für Bosch-Elektrowerkzeuge.
magenta (3 s lang, danach grün) | Wartung wird empfohlen: zu hohe Fehlerrate (z.B. verbogene Nägel oder unzureichende Eindringtiefe) | Wenden Sie sich an eine autorisierte Kundendienststelle für Bosch-Elektrowerkzeuge.
weiß | Elektronik- oder Sensorfehler | Das Elektrowerkzeug wurde in den gesicherten Zustand versetzt und kann nicht verwendet werden. Wenden Sie sich an eine autorisierte Kundendienststelle für Bosch-Elektrowerkzeuge.

Akku-Ladezustandsanzeige (3) | Kapazität
--- | ---
Dauerlicht 5× grün | 80–100 %
Dauerlicht 4× grün | 60–80 %
Dauerlicht 3× grün | 40–60 %
Dauerlicht 2× grün | 20–40 %
Dauerlicht 1× grün | 5–20 %
Blinklicht 1× grün | 0–5 %