# Vedlikehold og rengjøring

- Ta alltid batteriet ut av elektroverktøyet før arbeid på elektroverktøyet (for eksempel vedlikehold, bytte av verktøy, osv.). Det er fare for personskader hvis du trykker på av/på-bryteren ved en feiltagelse.

- Hold selve elektroverktøyet og ventilasjonsspaltene alltid rene, for å kunne arbeide bra og sikkert.

Hvis elektroverktøyet har vært lagret i to år eller lenger uten at det har vært i bruk, anbefales det å få utført vedlikehold i et autorisert serviceverksted for Bosch elektroverktøy.

## Utbedre feil

Problem | Årsak | Løsning
--- | --- | ---
Elektroverktøyet reagerer ikke. | Batteri ikke satt inn, eller tomt batteri satt inn | Sett inn et ladet batteri.
Batteriet og/eller elektroverktøyet har ikke driftstemperatur | La batteriet og elektroverktøyet få driftstemperatur.
Elektroverktøyet er ikke slått på | Slå på elektroverktøyet med av/på-knappen (1) på brukergrensesnittet.
Inndriving ikke utløst | ≤ 2 spikre i magasinet (12) | Fyll på magasinet (12).
Utløser (6) sperret | Trykk opplåsingsbryteren (5) mot venstre for å låse opp utløseren (6).
Arbeidsrekkefølgen er ikke riktig | Overhold riktig arbeidsrekkefølge: Løft kontaktelementet (17) opp fra underlaget. Slipp utløseren (6). Trykk kontaktelementet loddrett ned på underlaget. Trykk på utløseren innen 2 sekunder etter at kontaktelementet ble trykt helt inn.
Spikeren sitter ikke dypt nok. | Elektroverktøy for kaldt | La elektroverktøyet få driftstemperatur.
Dybdeanlegget er feil innstilt | Trykk bryteren for dybdeanlegg (20) mot venstre.
For lang spiker | Bruk kortere spikre. Ta hensyn til egnet effektiv forankringslengde hef for oppgaven.
For hardt underlag | Bruk alternative festemetoder som f.eks. plugger.
Spiker sitter for dypt. | Dybdeanlegget er feil innstilt | Trykk bryteren for dybdeanlegg (20) mot høyre.
For kort spiker | Bruk lengre spikre. Ta hensyn til egnet effektiv forankringslengde hef for oppgaven.
For mykt underlag | Bruk alternative festemetoder som f.eks. plugger.
Spikeren blir bøyd eller brekker. | Elektroverktøyet står skjevt på underlaget | Sett elektroverktøyet loddrett på underlaget. Juster med foten (13) på jevnt underlag.
For lang spiker | Bruk kortere spikre. Ta hensyn til egnet effektiv forankringslengde hef for oppgaven.
For hardt underlag | På betong med harde aggregater forsøker du å feste på et annet sted. Ellers bruker du alternative festemetoder som f.eks. plugger.
Spikrene sitter ikke i stål. | For tynt stålunderlag | Bruk alternative festemetoder som f.eks. skruer.
Spiker kommer ikke ut av kontaktelementet, eller kontaktelementet blir værende i inntrykt posisjon. | Blokkering i kontaktelementet (f.eks. fremmedlegemer eller smuss) | Fjern blokkeringen se Fjerne blokkering/tilbakestille.
For høy feilfrekvens | For hardt underlag | Bruk alternative festemetoder som f.eks. plugger.
Slitt slagstempel | Få reparert elektroverktøyet i et autorisert serviceverksted for Bosch elektroverktøy.
Spikre glir ikke inn i magasinet. | Skittent magasin | Rengjør magasinet (12), f.eks. en pensel.