# 工作提示

- 对电动工具执行任何操作（比如保养、更换刀具等）前需将充电电池从电动工具中取出。意外操作起停开关可能会造成伤害。

每次作业开始前，请检查安全和触发保护装置是否功能正常，以及所有螺栓和螺母是否牢固固定。
如果电动工具损坏或无法正常工作，立即将其断电，并联系授权的Bosch客户服务中心。

请勿对电动工具进行任何不符合规定的操作。请勿拆卸或堵塞电动工具的任何部件。请勿使用不合适的工具和手段进行“应急修理”。

请避免对电动工具造成任何形式的损坏或使其性能减弱，例如通过以下方式：

- 敲击或刻划，
- 进行制造商未允许的改装操作，
- 让其掉落或在地面上拖拽，
- 当作锤子来使用，
- 任何形式的暴力使用。

在较长时间的工作间歇期间或工作结束时，请关闭电动工具，取出充电电池，并尽可能清空钉匣。

##

在进行固定操作时，请遵循待固定材料的制造商规范以及各工种的施工图纸。

请确认您的工件下方或后方有什么东西。如果墙壁、天花板或地板后面有人，请勿向这些地方钉入钉子。钉子可能钉子可能会穿透基底并造成人员伤害。

钉子必须始终垂直钉入基底。

请勿将钉子钉在已经打入的钉子上。在这种情况下，钉子可能会变形，钉子可能会卡住，或者电动工具可能会不受控制地移动。

检查是否正确钉入钉子。为了确保固定牢固，钉子既不能钉得过高或过低，也不能弯曲。

GNB 18V‑40：在安装固定元件时，同样要检查钉子是否正确钉入。

如果因钉入操作失误而损坏了混凝土，则必须按照公认的规则进行修复。

以下说明请参见
http：//www.bosch-pt.com上的Bosch钉子文档记录：

- 钉子头部间距hNHS
- 有效锚固长度hef
- 混凝土构件的最小厚度h
- 两个钉子之间的最小间距smin
- 最小边缘距离cmin
- 推荐负载

##

您可以使用电动工具在基底上安装单个塑料或钢制固定元件。

固定元件示例：

| 订单号 | 描述
--- | --- | ---
| 1 600 A03 2G6 | 管夹，16毫米
1 600 A03 2G7 | 管夹，20毫米
1 600 A03 2G8 | 管夹，25毫米
1 600 A03 2G9 | 管夹，32毫米
1 600 A03 2GA | 管夹，40毫米
| 1 600 A03 2GB | 电缆卡箍（单面），用于8根电缆
| 1 600 A03 2GC | 电缆卡箍（双面），用于16根电缆
| 1 600 A03 2GD | 电缆托架，用于20根电缆
1 600 A03 2GE | 电缆托架，用于40根电缆
| 1 600 A03 2GF | 电缆扎带支架
| 1 600 A03 2GG | 电缆扎带，8−32毫米
1 600 A03 2GH | 电缆扎带，16−63毫米

您可以在www.bosch-pt.com上找到完整的Bosch固定元件产品系列。

- 请只使用 Bosch 为您的电动工具所推荐的固定元件。使用不允许的固定元件会损坏电动工具并导致人员受伤。

对于塑料固定元件，请使用窄型接触元件(23)（见图E）。

对于钢制固定元件，请使用标准接触元件(17)（见图F）。将磁环(24)从侧面滑过接触元件的尖端，并让其卡止。

将带有相应钉子穿孔的固定元件放置在接触元件(23)或磁环(24)上。

- 每次只能安装一个固定元件。 多个元件重叠放置可能会导致受伤或损坏。

- 在安装固定元件时，始终将手放在开口的侧面。始终使开口远离自己或其他人。请勿向内按压接触元件。手指要远离扳机。 意外触发可能会射出钉子，从而导致受伤或损坏电动工具。

将装有固定元件的接触元件按在基底上。像往常一样触发钉入操作。

##

使用限深器开关(20)调节钉入深度，以便达到钉子头部间距hNHS的正确数值。

钉子钉入过深：向右按压限深器开关(20)。
如果钉子仍然钉得太深，则使用更长的钉子。

钉子钉入深度不足：向左按压限深器开关(20)。
如果钉子仍然钉得不够深，则使用更短的钉子。

##

当状态指示灯(2)亮起红色或橙色时，或者当钉子不再正确钉入时，要排除卡住情况。

- 取出充电电池(10)。清空钉匣(12)，然后将其取下。取下接触元件(17)。
- 检查钉匣(12)，清除污垢、残留物和异物。
- 检查接触元件(17)，用穿孔销(21)清除钉子、钉子碎屑、残留物或异物。注意不要损坏接触元件。
- 依次再次装入接触元件(17)、钉匣(12)和充电电池(10)。
- 按压钉匣滑块(14)上的按键(15)，将其沿钉匣开口方向推动直至卡止。
- 接通电动工具的电源。
- 按住复位按键(4)5秒钟，直到状态指示灯(2)开始闪烁。
- 将接触元件(17)压在木块或类似物上，然后按下扳机(6)。这样，电机可以将冲头移动到正确的位置。
- 如果检测到其他故障，电动工具不会恢复到正常运行状态，而是在状态指示灯(2)中显示其他故障。

##

支撑脚(13)有助于在平坦的基底上使电动工具垂直对齐。

如果在不平坦的基底上进行的工作，您可以拆卸支撑脚(13)。为此，将其从钉匣(12)向后滑动。

##

使用挂钩(25)可以将已关闭的电动工具固定在合适的悬挂装置上。

将挂钩(25)用随附的螺栓拧到电动工具壳体上（见图G）。

- 检查挂钩(25)是否损坏或变形。
  请勿使用损坏、变形或不再牢牢固定在电动工具上的挂钩(25)。
- 将电动工具用挂钩(25)挂到稳固的悬挂装置上。
  不得将悬挂装置安装在人行道或紧邻工作区域上方，以免损坏或受伤。

挂钩只能用于悬挂电动工具及其已安装的附件。

- 切勿将挂钩用作防坠落装置。

##

运输时关闭电动工具，尤其是当您使用梯子或者以不寻常的身体姿势移动时。

用解锁开关(5)锁定扳机。在工作场所搬运电动工具时，只能握住手柄(7)，并且不要按下扳机(6)。