# Çalıştırma

##

Elektrikli el aletini açmak için kullanıcı arayüzündeki Açma/Kapama tuşuna (1) kullanıcı arayüzü yanana kadar basılı tutun.

Elektrikli el aletini kapatmak için açma/kapama (1) tuşuna tekrar basın.

Elektrikli el aleti kullanılmadığı takdirde 30 dakika sonra otomatik olarak kapanır.

Enerjiden tasarruf etmek için elektrikli el aletini sadece kullandığınızda açın.

##

Elektrikli el aletini çivilemeden veya sabitlemeden önce alt tabakanın uygunluğunu kontrol edin.

Alt tabaka düz ve kalıntılardan arındırılmış olmalıdır.

Alt tabaka malzemesinin sertliğini test etmek için, merkez zımba olarak bir çivi kullanın. Malzemenin üzerine güçlü bir darbe ile kırıcı-delici ile vurun. Sonucu kontrol edin:

- Çivinin ucu körelmiş: yüzey çok sert ve uygun değil, çivi sekebilir.
- Malzeme çatlar veya parçalanır: Alt tabaka çok kırılgandır ve uygun değildir. Parçacıklar size veya diğer insanlara çarpabilir veya çivi alt tabakaya tamamen nüfuz edebilir.
- Kırıcı-delici vurulduğunda çivi alt tabakaya batar: Alt tabaka çok yumuşak ve uygun değil, çivi alt tabakaya tamamen nüfuz edebilir.
- Çivi alt tabakada küçük bir girinti bırakır: alt tabaka sabitleme için uygundur.

##

- Elektrikli el aletini çalıştırın.
- Tetiğin (6) kilidini açmak için kilit açma şalterini (5) sola doğru bastırın (bkz. resim D).
- Elektrikli el aletini tutamağından (7) sıkıca tuttuğunuzdan emin olun.
- Kontak elemanını (17) alt tabakanın üzerine dayanağa kadar bastırın.
  Kontak elemanına basıldığında, çalışma ışığı (19) yanar ve olumsuz aydınlatma koşullarında çalışma alanının aydınlatılmasını sağlar.
- Akabinde tetiğe (6) basın ve tekrar bırakın. Bu, alt tabakaya bir çivi çakılmasını içerir.
- Not: Kontak elemanı (17) içeri bastırıldıktan sonra 2 sn içinde tetiğe (6) basılmalıdır. Aksi takdirde elektrikli el aleti güvenli duruma geçer ve çakma işleminin yeniden başlatılması gerekir.
- Diğer çakma işlemi için elektrikli el aletini alt tabakadan tamamen kaldırın ve istenen diğer yere sabit bir şekilde yerleştirin.
- İş molalarında ve iş bitiminde, kilit açma şalterini (5) sağa doğru bastırarak tetiği (6) emniyete alın. (bkz. resim D).

Not: Bir güvenlik tertibatı, kontak elemanı (17) tam olarak içeri bastırılmadığında veya çakma işlemleri arasında tetik (6) serbest bırakılmadığında tetiklemeyi önler.