# Instrucţiuni de lucru

- Înainte de efectuarea oricăror lucrări la scula electrică (de exemplu, întreţinere, înlocuirea accesoriului, curăţare etc.), scoate acumulatorul din scula electrică. În cazul acţionării involuntare a comutatorului de pornire/oprire, există pericolul de rănire.

Înainte de fiecare începere a operaţiunilor, verifică funcţionarea impecabilă a dispozitivelor de siguranţă şi de declanşare, precum şi poziţia fermă a tuturor şuruburilor şi piuliţelor.
Deconectează imediat de la sursa de alimentare cu energie o sculă electrică defectă sau care nu funcţionează impecabil şi contactează un centru de service autorizat Bosch.

Nu manipula incorect scula electrică. Nu demonta şi nu bloca nicio piesă a sculei electrice. Nu efectua „reparaţii de urgenţă” cu mijloace neadecvate.

Evită orice diminuare a capacităţii de funcţionare şi deteriorarea sculei electrice, de exemplu, prin:

- lovire sau gravare,
- măsuri de conversie constructivă neaprobate de producător,
- căderea sau împingerea pe pardoseală,
- utilizarea pe post de ciocan,
- orice tip de aplicare a forţei.

În cazul pauzelor de lucru mai lungi şi la finalul lucrului, opreşte scula electrică, extrage acumulatorul şi goleşte pe cât posibil magazia.

##

La fixare, ţine cont de specificaţiile producătorului materialelor de fixat, precum şi de planurile de construcţie ale structurilor.

Verifică ce se află sub sau în spatele piesei de prelucrat. Nu introduce cuie în pereţi, plafoane sau pardoseli dacă în spatele acestora se află persoane. Cuiele ar putea străpunge substratul şi ar putea provoca răniri.

Cuiele trebuie introduse întotdeauna vertical în substrat.

Nu bate cuie pe cuie deja fixate. În caz contrar, cuiele se pot deforma, bloca sau scula electrică se poate deplasa necontrolat.

Verifică dacă cuiele au fost introduse corect. Pentru o fixare sigură, acestea nu trebuie să fie nici prea mult ieşite în afară, dar nici prea adâncite sau îndoite.

GNB 18V‑40: În cazul fixării elementelor de fixare, verifică, de asemenea, dacă cuiele au fost introduse corect.

Dacă betonul este deteriorat din cauza proceselor de introducere eşuate, acesta trebuie reparat conform regulilor recunoscute.

Următoarele specificaţii pot fi extrase din documentaţia privind cuiele Bosch de pe site-ul web
http://www.bosch-pt.com:

- Distanţa dintre capetele cuielor hNHS
- Lungime efectivă de ancorare hef
- Grosimea minimă a elementului de beton h
- Distanţa minimă dintre două cuie smin
- Distanţa minimă dintre margini cmin
- Sarcinile recomandate

##

Cu scula electrică poţi fixa pe substrat elemente de fixare individuale din material plastic sau oţel.

Exemple de elemente de fixare:

| Număr de comandă | Descriere
--- | --- | ---
| 1 600 A03 2G6 | Clemă pentru ţeavă de 16 mm
1 600 A03 2G7 | Clemă pentru ţeavă de 20 mm
1 600 A03 2G8 | Clemă pentru ţeavă de 25 mm
1 600 A03 2G9 | Clemă pentru ţeavă de 32 mm
1 600 A03 2GA | Clemă pentru ţeavă de 40 mm
| 1 600 A03 2GB | Clemă cablu (unilaterală) pentru 8 cabluri
| 1 600 A03 2GC | Clemă (bilaterală) pentru 16 cabluri
| 1 600 A03 2GD | Suport pentru 20 de cabluri
1 600 A03 2GE | Suport pentru 40 de cabluri
| 1 600 A03 2GF | Suport colier de cablu
| 1 600 A03 2GG | Colier de cablu de 8−32 mm
1 600 A03 2GH | Colier de cablu de 16−63 mm

Oferta completă de elemente de fixare Bosch este disponibilă pe www.bosch-pt.com.

- Utilizează exclusiv elemente de fixare recomandate de Bosch pentru scula electrică. Utilizarea de elemente de fixare nepermise poate duce la deteriorarea sculei electrice şi poate provoca răniri.

Pentru elementele de fixare din material plastic utilizează elementul de contact îngust (23) (consultă imaginea E).

Pentru elementele de fixare din oţel utilizează elementul de contact standard (17) (consultă imaginea F). Împinge inelul magnetic (24) în lateral peste vârful elementului de contact şi lasă-l să se fixeze.

Aşază un element de fixare cu orificiul pentru cuie prevăzut pe elementul de contact (23) sau pe inelul magnetic (24).

- Aşază întotdeauna un singur element de fixare. Mai multe elemente aşezate unul deasupra celuilalt pot provoca răniri sau deteriorări.

- La aşezarea elementului de fixare, ţine mâinile întotdeauna în partea laterală a vârfului. Îndreaptă vârful întotdeauna în direcţia opusă corpului tău sau a corpului altor persoane. Nu apăsa spre interior elementul de contact. Ţine degetele la distanţă de declanşator. Declanşarea neaşteptată poate duce la eliberarea unui cui, ceea ce poate provoca răniri sau deteriorarea sculei electrice.

Apasă pe substrat elementul de contact cu elementul de fixare montat. Declanşează procesul de introducere ca de obicei.

##

Reglează adâncimea de introducere cu ajutorul comutatorului limitatorului de reglare a adâncimii (20), astfel încât să fie atinsă valoarea corectă pentru distanţa hNHS dintre capetele cuielor.

Cui prea adânc: Apasă spre dreapta comutatorul limitatorului de reglare a adâncimii (20).
Dacă în continuare cuiele sunt introduse prea adânc, utilizează cuie mai lungi.

Cuiul nu este suficient de adânc: Apasă spre stânga comutatorul limitatorului de reglare a adâncimii (20).
Dacă în continuare cuiele nu sunt introduse prea adânc, utilizează cuie mai scurte.

##

Remediază blocajele dacă indicatorul de stare (2) se aprinde în roşu sau în portocaliu sau dacă cuiele nu mai sunt introduse corect.

- Extrage acumulatorul (10). Goleşte magazia (12) şi scoate-o. Scoate elementul de contact (17).
- Verifică magazia (12) şi îndepărtează murdăria, reziduurile şi corpurile străine.
- Verifică elementul de contact (17) şi îndepărtează cuiele, resturile de la cuie, reziduurile sau corpurile străine cu dornul (21). Ai grijă să nu deteriorezi elementul de contact.
- Introdu la loc, în mod succesiv, elementul de contact (17), magazia (12) şi acumulatorul (10).
- Apasă tasta (15) de pe glisorul magaziei (14) şi împinge-o în direcţia orificiului magaziei până când se fixează.
- Porneşte scula electrică.
- Menţine apăsată timp de 5 secunde tasta de resetare (4), până când indicatorul de stare (2) începe să se aprindă intermitent.
- Presează elementul de contact (17) pe un bloc de lemn sau pe ceva similar şi apasă declanşatorul (6). Astfel, motorul poate aduce poansonul percutor în poziţia corectă.
- Dacă este detectată o altă eroare, scula electrică nu revine la funcţionarea normală, iar eroarea suplimentară este afişată pe indicatorul de stare (2).

##

Piciorul de sprijin (13) facilitează alinierea verticală a sculei electrice pe substratul plan.

Pentru lucrări pe substraturi denivelate, poţi demonta piciorul de sprijin (13). În acest sens, împinge-l spre înapoi din magazie (12).

##

Cu ajutorul cârligului de suspendare (25) poţi fixa scula electrică deconectată pe un dispozitiv de suspendare adecvat.

Înşurubează cârligul de suspendare (25) cu şurubul din pachetul de livrare pe carcasa sculei electrice (consultă imaginea G).

- Verifică cârligul de suspendare (25) cu privire la eventualele deteriorări sau deformări.
  Nu utiliza cârligul de suspendare (25) dacă este deteriorat, deformat sau nu mai este fixat ferm pe scula electrică.
- Fixează scula electrică cu cârligul de suspendare (25) pe un dispozitiv de suspendare stabil.
  Pentru a evita deteriorările sau rănirile, dispozitivul de suspendare nu trebuie să fie instalat deasupra trotuarelor sau zonelor de lucru din apropiere.

Cârligul de suspendare este destinat exclusiv suspendării sculei electrice şi a accesoriilor montate.

- Nu utiliza niciodată cârligul de suspendare ca dispozitiv de protecţie împotriva căderii.

##

Pentru transport, deconectează scula electrică, mai ales dacă utilizezi scări sau te deplasezi adoptând o poziţie corporală neobişnuită.

Blochează declanşatorul cu ajutorul comutatorului de deblocare (5). Transportă scula electrică la spaţiul de lucru ţinând-o numai de mâner (7) şi fără a acţiona declanşatorul (6).