# Karbantartás és tisztítás

- Minden elektromos kéziszerszámon végzett munka előtt (pl. karbantartás, szerszámcsere stb.) vegye ki az akkumulátort az elektromos kéziszerszámból. Ellenkező esetben a be‑/kikapcsoló véletlen megérintésekor bekapcsolódó készülék sérüléseket okozhat.

- Tartsa mindig tisztán az elektromos kéziszer‌szá‌mot és annak szellőzőnyílásait, hogy jól és bizton‌ságosan dolgozhasson.

Ha az elektromos kéziszerszámot 2 évig vagy hosszabb ideig használat nélkül tárolták, ajánlott elvégeztetni egy karbantartást a feljogosított Bosch elektromos kéziszerszámokkal foglalkozó vevőszolgálattal.

## Hibaelhárítás

Probléma | A hiba oka | Elhárítás
--- | --- | ---
Az elektromos kéziszerszám nem reagál. | Nincs vagy üres akku van behelyezve. | Helyezzen be feltöltött akkut.
Az akku és/vagy az elektromos kéziszerszám az üzemi hőmérséklet-tartományon kívül van. | Hagyja az akkut és az elektromos kéziszerszámot üzemi hőmérsékletre mérséklődni.
Az elektromos kéziszerszám nincs bekapcsolva | Kapcsolja be az elektromos kéziszerszámot a be-/kikapcsoló gombbal (1) a felhasználói felületen.
Nem indul el a belövési művelet. | ≤ 2 szeg van a tárban (12) | Töltse fel a tárat (12).
Zárolva van a kioldó (6). | Nyomja a reteszelésfeloldó kapcsolót (5) balra a kioldó (6) kireteszeléséhez.
A műveleti sorrendet nem megfelelően hajtotta végre. | Tartsa be a megfelelő műveleti sorrendet: Emelje el az érintkezőelemet (17) az aljzatról. Engedje el a kioldót (6). Nyomja az érintkezőelemet függőlegesen az aljzatra. Nyomja meg a kioldót az érintkezőelem benyomását követő 2 s-on belül.
A szeg nem megy elég mélyre. | Túl hideg elektromos kéziszerszám | Hagyja az elektromos kéziszerszámot üzemi hőmérsékletre mérséklődni.
A mélységütköző beállítása hibás | Nyomja a mélységütköző kapcsolóját (20) balra.
Túl hosszú a szeg. | Használjon rövidebb szeget. Vegye figyelembe az alkalmazásához megfelelő hatékony hef belövési mélységet.
Az aljzat túl kemény. | Használjon alternatív rögzítési módszert, pl. dübelt.
A szeg túl mélyre megy. | A mélységütköző beállítása hibás | Nyomja a mélységütköző kapcsolóját (20) jobbra.
Túl rövid a szeg. | Használjon hosszabb szeget. Vegye figyelembe az alkalmazásához megfelelő hatékony hef belövési mélységet.
Az aljzat túl puha. | Használjon alternatív rögzítési módszert, pl. dübelt.
A szeg elhajlik vagy eltörik. | Az elektromos kéziszerszám ferdén van az aljzatra helyezve. | Helyezze az elektromos kéziszerszámot függőlegesen az aljzatra. Ha az aljzat sík, használja a támasztólábat (13) a beigazításhoz.
Túl hosszú a szeg. | Használjon rövidebb szeget. Vegye figyelembe az alkalmazásához megfelelő hatékony hef belövési mélységet.
Az aljzat túl kemény. | Ha a betonban kemény zárványok vannak, próbálja meg a rögzítést másik helyen. Egyéb esetben használjon alternatív rögzítési módszert, pl. dübelt.
A szeg nem tart az acélban. | Az acélaljzat túl vékony. | Használjon alternatív rögzítési módszert, pl. csavart.
A szeg nem jön ki az érintkezőelemből vagy az érintkezőelem benyomott pozícióban marad. | Beszorult a szeg az érintkezőelembe (pl. idegentest vagy szennyeződés miatt) | Szüntesse meg az elakadást lásd Beszorulások megszüntetése, visszaállítás alaphelyzetbe.
Túl nagy a hibaarány. | Az aljzat túl kemény. | Használjon alternatív rögzítési módszert, pl. dübelt.
Elkopott az ütőbélyeg | Javíttassa meg az elektromos kéziszerszámot hivatalos Bosch elektromos kéziszerszám ügyfélszolgálaton.
A szegek nem csúsznak a tárba. | A tár szennyeződött. | Tisztítsa meg a tárat (12), pl. ecsettel.