# بدء التشغيل

##

لغرض تشغيل العدة الكهربائية، اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل والإطفاء (1) بواجهة المستخدم، حتى تضيء واجهة المستخدم.

لغرض إطفاء العدة الكهربائية، اضغط مجددا على زر التشغيل والإطفاء (1).

تنطفئ العدة الكهربائية أوتوماتيكيا بعد 30 دقيقة، في حالة عدم استخدامها.

##

تحقق من ملاءمة السطح قبل تعبئة العدة الكهربائية بالمسامير أو تثبيتها.

يجب أن يكون السطح مستوٍ وخالٍ من البقايا.

للتحقق من صلابة خامة السطح، استخدم مسمارًا كسنبك. قم بطرقه بقوة على الخامة باستخدام مطرقه. تحقق من النتيجة:

- رأس المسمار غير حادة: السطح شديد الصلابة وغير مناسب، وقد يرتد المسمار.
- تمزق الخامة أو تشققها: السطح لين للغاية وغير مناسب. قد تصيبك الجزيئات أنت أو الأشخاص الآخرين، أو قد يخترق المسمار السطح تمامًا.
- يغطس المسمار في السطح عند طرقه بمطرقة: السطح لين للغاية وغير مناسب، قد يخترق المسمار السطح تمامًا.
- المسمار يترك تجويف صغير في السطح: السطح مناسب للتثبيت.

##

- قم بتشغيل العدة الكهربائية.
- اضغط مفتاح فك الإقفال (5) إلى اليسار، لتحرير الزناد (6) (انظر الصورة D).
- احرص على مسك العدة الكهربائية بقوة من المقبض (7).
- اضغط عنصر التوصيل (17) حتى النهاية على السطح.
  عند الضغط على عنصر التوصيل، يضيء ضوء العمل (19) ويسمح بإضاءة مكان العمل في ظروف الإضاءة غير المناسبة.
- اضغط بعد ذلك لوهلة قصيرة على الزناد (6) واتركه مرة أخرى. وأثناء ذلك يتم دسر مسمار في السطح.
- ملاحظة: يجب الضغط على الزناد (6) خلال ثانيتين بعد الضغط على عنصر التوصيل (17). وإلا، تنتقل العدة الكهربائية إلى الحالة المؤمنة ويجب بدء عملية الدسر مجددًا.
- لإجراء عملية دسر أخرى، ارفع العدة الكهربائية عن السطح بشكل كامل، ثم ركزها مرة أخرى على المكان التالي المرغوب.
- في فترات الاستراحة أو عند نهاية العمل قم بتأمين الزناد (6)، من خلال الضغط على مفتاح فك الإقفال (5) إلى اليمين (انظر الصورة D).

ملاحظة: تعمل وسيلة التأمين على منع الإطلاق إذا لم يكن عنصر التوصيل (17) مضغوطًا بالكامل أو لم يتم ترك الزناد (6) بين عمليات الدسر.