# Punjenje/pražnjenje spremnika (vidjeti sliku B)

- Budite oprezni prilikom rukovanja čavlima, posebice kad ih umećete i vadite. Čavli imaju oštre vrhove koji mogu prouzročiti osobne ozljede.

- Isključivo upotrebljavajte čavle koje Bosch preporučuje za vaš električni alat. Uporabom nedopuštenih čavala može se oštetiti električni alat i uzrokovati ozljede.

Držite električni alat tijekom svih radova na spremniku tako da otvor (18) nije usmjeren prema vašem tijelu niti prema drugim osobama.

Odaberite čavle prema svrsi primjene:

Naziv | Kataloški broj | Prikladni za | Duljina (mm) | Promjer (mm) | Materijal | Boja uloška s čavlima
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Prihvat | Glava
NB‑16 | 1 600 A02 F4K | Beton | 16 | 2,7 (glatki) | 6,25 | Ugljični čelik, galvanski pocinčan | plava
NB‑19 | 1 600 A02 F4L | 19
NB‑25 | 1 600 A02 F4M | 25
NB‑32 | 1 600 A02 F4N | 32
NB‑38 | 1 600 A02 F4P | 38
NK‑35 | 1 600 A02 F4R | 35 | 2,7 (nazubljeni)
NM‑13 | 1 600 A02 F4S | Čelik | 13 | 3 (stepenasti) | crna
NM‑16 | 1 600 A02 F4T | 16
NM‑19 | 1 600 A02 F4U | 19
GNB 18V-40:
NB‑40 | 1 600 A02 R7F | Beton | 40 | 2,7 (glatki) | 6,25 | Ugljični čelik, galvanski pocinčan | plava

Punjenje spremnika:

- Po potrebi očistite klizač spremnika (14) i spremnik (12), npr. kistom.
- Pritisnite tipku (15) na klizaču spremnika (14) i gurnite ga da se uglavi u smjeru otvora spremnika.
- Gurnite odgovarajući uložak s čavlima (22) u otvor spremnika. Standardni spremnik može se napuniti s najviše 2 uloška s čavlima, a prošireni spremnik (pribor) s 4.
- Pritisnite tipku (15) na klizaču spremnika (14) i gurnite ga do graničnika prema naprijed.

Napomena: Ako se još 2 čavla nalaze u spremniku (12), kontaktni element (17) ne može se više pritisnuti i pričvršćivanje se ne može aktivirati. Napunite spremnik.

Pražnjenje spremnika:

- Pritisnite tipku (15) na klizaču spremnika (14) i gurnite ga da se uglavi u smjeru otvora spremnika.
- Okrenite spremnik tako da uložak s čavlima (22) može skliznuti iz otvora spremnika.