# Perawatan dan pembersihan

- Lepaskan baterai dari perkakas listrik sebelum melakukan pekerjaan apa pun pada perkakas listrik (misalnya perawatan, penggantian alat kerja, dll.). Terdapat risiko cedera apabila tombol on/off ditekan secara tidak sengaja.

- Perkakas listrik dan lubang ventilasi harus selalu dibersihkan agar perkakas dapat digunakan deng‌an baik dan aman.

Jika perkakas listrik telah disimpan selama 2 tahun atau lebih tanpa digunakan, disarankan untuk melakukan perawatan di pusat layanan pelanggan resmi untuk perkakas listrik Bosch.

## Pemecahan masalah

Masalah | Penyebab | Solusi
--- | --- | ---
Perkakas listrik tidak beroperasi. | tidak ada baterai yang terpasang atau baterai habis daya | Pasang baterai yang telah diisi daya.
Baterai dan/atau perkakas listrik berada di luar suhu pengoperasian | Biarkan baterai dan perkakas listrik mencapai suhu yang sesuai dengan suhu pengoperasian.
Perkakas listrik tidak hidup | Hidupkan perkakas listrik menggunakan tombol on/off (1) pada antarmuka pengguna.
Tidak ada proses penembakan paku yang terpicu | ≤ 2 paku terdapat di dalam magasin (12) | Isi ulang magasin (12).
Pemicu (6) terkunci | Tekan switch rilis (5) ke kiri untuk membuka kunci pemicu (6).
Urutan pengerjaan tidak dilakukan dengan benar | Perhatikan urutan pengerjaan yang benar: Angkat elemen kontak (17) dari permukaan material. Lepaskan pemicu (6). Tekan elemen kontak secara tegak lurus ke atas permukaan material. Tekan pemicu dalam waktu 2 detik setelah menekan elemen kontak.
Paku tertancap tidak cukup dalam. | Perkakas listrik terlalu dingin | Biarkan perkakas listrik mencapai suhu yang sesuai dengan suhu pengoperasian.
Pembatas kedalaman tidak diatur dengan benar | Tekan switch pembatas kedalaman (20) ke kiri.
Paku terlalu panjang | Gunakan paku yang lebih pendek. Perhatikan panjang penancapan efektif hef yang sesuai dengan pengaplikasian Anda.
Permukaan material terlalu keras | Gunakan metode pemasangan alternatif misalnya seperti menggunakan pasak.
Paku tertancap terlalu dalam. | Pembatas kedalaman tidak diatur dengan benar | Tekan switch pembatas kedalaman (20) ke kanan.
Paku terlalu pendek | Gunakan paku yang lebih panjang. Perhatikan panjang penancapan efektif hef yang sesuai dengan pengaplikasian Anda.
Permukaan material terlalu lunak | Gunakan metode pemasangan alternatif misalnya seperti menggunakan pasak.
Paku bengkok atau patah. | Perkakas listrik diposisikan miring di atas permukaan material | Letakkan elemen kontak secara tegak lurus ke atas permukaan material. Jika permukaan rata, gunakan kaki penyangga (13) untuk menyejajarkan.
Paku terlalu panjang | Gunakan paku yang lebih pendek. Perhatikan panjang penancapan efektif hef yang sesuai dengan pengaplikasian Anda.
Permukaan material terlalu keras | Untuk beton dengan inklusi kaku, cobalah pemasangan pada posisi lain. Atau, gunakan metode pemasangan alternatif misalnya seperti menggunakan pasak.
Paku tidak menancap kuat pada baja. | Material baja terlalu tipis | Gunakan metode pemasangan alternatif misalnya seperti menggunakan sekrup.
Paku tidak keluar dari elemen kontak atau elemen kontak tetap berada dalam posisi menekan. | Terdapat benda yang menghalangi di dalam elemen kontak (misalnya benda asing atau kotoran) | Bersihkan benda yang menyebabkan perkakas listrik macet lihat Menyingkirkan benda yang menyebabkan perkakas listrik macet/mengatur ulang.
Tingkat kesalahan terlalu tinggi | Permukaan material terlalu keras | Gunakan metode pemasangan alternatif misalnya seperti menggunakan pasak.
Pin penembak aus | Perbaiki perkakas listrik di pusat layanan pelanggan resmi untuk perkakas listrik Bosch.
Paku tidak bergeser di dalam magasin. | Magasin kotor | Bersihkan magasin (12) misalnya menggunakan kuas.